**Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июня 2010 г. № 65**

**"Об утверждении СанПиН 2.1.2.2646-10"**

В соответствии сФедеральным законом от 30.03.1999 [№ 52-ФЗ](http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/6/6000/index.php)"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собраниезаконодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2002, № 1 (ч. 1),ст. 2; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, №19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; № 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. 1), ст.21; № 1 (ч. 1), ст. 29; № 27, ст. 3213; № 46, ст. 5554; № 49, ст. 6070; 2008, №24, ст. 2801; № 29 (ч. 1), ст. 3418; № 30 (ч. 2), ст. 3616; № 44, ст. 4984; №52 (ч. 1), ст. 6223; 2009, № 1, ст. 17) и постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 24.07.2000 [№554](http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/7/7740/index.php) "Об утверждении Положения о государственнойсанитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения огосударственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собраниезаконодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295; 2004, № 8, ст.663; № 47, ст. 4666; 2005, № 39, ст. 3953) постановляю:

1. Утвердитьсанитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.2.2646-10"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию,содержанию и режиму работы прачечных" ([приложение](http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/58/58775/#i25985)).

2. Ввести в действиеуказанные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы с 1 августа 2010года.

Г.Г. Онищенко

Зарегистрировано вМинюсте РФ 15 июля 2010 г.

Регистрационный №17834

**Постановление Главного государственного санитарноговрача РФ от 02 августа 2010 г. № 100  
«Об отмене сани гарных правил»**

В соответствии сФедеральным законом от 30.03.1999 [№ 52-ФЗ](http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/6/6000/index.php) «Осанитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательстваРоссийской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2002, № 1 (ч.1), ст. 2; 2003, № 2,ст. 167; № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752;2006, № 1, ст. 10; № 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007 № 1 (ч.1), ст. 21; № 1 (ч.1),ст. 29; № 27, ст. 3213; № 46, ст. 5554; № 49, ст. 6070; 2008, № 24, ст. 2801; №29 (ч.1), ст. 3418; № 30 (ч.2), ст. 3616; № 44, ст. 4984; № 52 (ч. 1), ст.6223; 2009, № 1, ст. 17) и постановлением Правительства Российской Федерации от24.07.2000 [№554](http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/7/7740/index.php) «Об утверждении Положения о государственнойсанитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения огосударственном санитарно-эпидемиологическом нормировании» (Собраниезаконодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295; 2004, № 8, ст.663; № 47, ст. 4666; 2005, № 39, ст. 3953)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

С момента введениясанитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.2.2646-10«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержаниюи режиму работы прачечных», утвержденных постановлением Главногогосударственного санитарного врача от 10.06.2010 № 64 и зарегистрированныхМинистерством юстиции Российской Федерации 15.07.2010, регистрационный номер17834, считать утратившими силу «Санитарные правила устройства, оборудования исодержания прачечных», утвержденные заместителем Главного государственногосанитарного врача СССР 16.06.1972 [№979-72](http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/7/7772/index.php).

Г.Г. Онищенко

Приложение

**Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.2.2646-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных"**

**Содержание**

|  |
| --- |
| [Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02 августа 2010 г. № 100 «Об отмене сани гарных правил»](http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/58/58775/#i12987)  [I. Область применения и общие положения](http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/58/58775/#i34118)  [II. Гигиенические требования к устройству прачечной](http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/58/58775/#i47476)  [III. Гигиенические требования к системам инженерного обеспечения прачечных](http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/58/58775/#i51131)  [IV. Гигиенические требования к содержанию, оборудованию и режиму работы прачечных](http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/58/58775/#i65250)  [Приложение № 1](http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/58/58775/#i71876) [Состав и площади основных и вспомогательных помещений прачечных\*](http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/58/58775/#i94181) |

**I. Область применения и общие положения**

1.1. Санитарные правилаи нормативы (далее - санитарные правила) разработаны в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.

1.2. Настоящиесанитарные правила устанавливают обязательные санитарно-эпидемиологическиетребования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работыпрачечных.

1.3. Санитарныеправила предназначены для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкциейи эксплуатацией прачечных, а также органов, уполномоченных осуществлятьгосударственный санитарно-эпидемиологический надзор.

1.4. Требованиянастоящих санитарных правил должны соблюдаться организациями независимо от ихорганизационно-правовой формы и формы собственности при проектировании,строительстве, реконструкции и эксплуатации прачечных.

1.5. Требованиянастоящих санитарных правил не распространяются на прачечные, предназначенныедля обработки спецодежды, загрязненной радиоактивными веществами.

1.6. Контроль засоблюдением настоящих санитарных правил осуществляется органами,уполномоченными осуществлять государственный санитарно-эпидемиологическийнадзор в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.7. Предоставлениеземельных участков под строительство, размещение и ввод в эксплуатациюпрачечных, в том числе после их капитального ремонта или реконструкции,осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РоссийскойФедерации.

**II. Гигиенические требования к устройству прачечной**

2.1. Планировкапрачечной должна предусматривать последовательность (поточность)технологического процесса.

2.2. Для отделки,облицовки и окраски помещений прачечных используются материалы, устойчивые квоздействию влаги, температуры, моющих и дезинфицирующих средств.

2.3. Не допускаетсяпересечение потоков чистого и грязного белья.

2.4. Прачечные должныиметь два отделения, четко изолированные друг от друга: чистое и грязное.

2.5. Прачечные должныиметь следующие группы помещений:

- помещения дляпосетителей;

- санитарно-бытовыепомещения;

- складские, офисныепомещения и помещения мастерских;

- техническиепомещения.

2.6. Состав и площадипомещений следует принимать в соответствии с [приложением1](http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/58/58775/#i84300) к настоящим санитарным правилам.

2.7. Высотапроизводственных помещений прачечных в одноэтажных зданиях от отметки чистогопола до низа несущих конструкций на опоре должна быть:

- производительностьюдо 500 кг сухого белья в смену - не менее 3,6 м;

- производительностью1000-3000 кг сухого белья в смену - не менее 4,2 м;

- производительностью5000 кг сухого белья в смену и более - не менее 5,4 м.

2.8. Помещения приемкибелья должны состоять из следующих отделений:

- для ожиданияпосетителей;

- приема белья;

- сортировки ивременного хранения грязного белья.

Полы и стены помещенийна всю высоту выполняются из материалов, устойчивых к воздействию влаги,температуры, моющих и дезинфицирующих средств.

2.9. Стиральные цехадолжны иметь гидроизоляцию полов и стен. Полы и стены помещений на всю высотувыполняются из материалов, устойчивых к воздействию влаги, температуры, моющихи дезинфицирующих средств. Поверхность полов должна быть гладкая, с уклоном всторону трапов.

2.10. Стиральные цехафабрик-прачечных оборудуются механизированной централизованной системой подачимоющих растворов в стиральные машины. Приготовление моющих растворовпроизводится в помещении реакторной в строгом соответствии с утвержденнойтехнологией стирки белья.

2.11. В сушильно-гладильныхцехах полы и стены помещений на всю высоту выполняются из материалов,устойчивых к воздействию влаги, температуры, моющих и дезинфицирующих средств.

2.12. Гардеробные идушевые для персонала устраиваются раздельными для работников"чистых" (гладильные цеха, упаковка и выдача чистого белья) и"грязных" (сортировка, стирка грязного белья) цехов. Площадьгардеробных рассчитывается из нормы 0,3 м2 на одного работника.

2.13. Душевыерасполагают со входом из гардеробных. Для персонала "грязных" цеховраздевальные и душевые устраиваются по типу санпропускника.

2.14. Комната приемапищи и отдыха для сотрудников оборудуется из расчета 1,0 м2 накаждого работника, но не менее 12 м2.

2.15. В прачечной всанузлах оборудуются комнаты для личной гигиены женщин.

2.16. Офисныепомещения необходимо изолировать от производственных. Площадь офисных помещенийдолжна быть не менее 10 - 12 м2, из расчета не менее 4,0 м2на одного работника.

2.17. Пункты приема-выдачипрачечных допускается размещать в жилых кварталах как в отдельно стоящемздании, так и в пристроенных, встроенных, встроенно-пристроенных помещениях кзданиям иного (жилого и нежилого) назначения. При размещении пунктовприема-выдачи в жилых зданиях данные пункты должны иметь входы, изолированныеот жилой части.

**III. Гигиенические требования к системам инженерного обеспечения прачечных**

3.1. Здания прачечных оборудуются централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления, общеобменной приточно-вытяжной и местной вытяжной вентиляцией с механическим побуждением для удаления избыточной влаги в стиральном и сушильно-гладильном цехах.

3.2. Качество воды должно соответствовать гигиеническим требованиям к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

3.3. Отведение и сброс сточных вод прачечных допускается проводить совместно с бытовыми сточными водами.

3.4. Удаление воздуха в стиральных и сушильно-гладильных цехах должно осуществляться из верхней зоны. Приток должен преобладать над вытяжкой. Подача воздуха производится в верхнюю зону на расстоянии 1,5 - 1,7 м от пола.

3.5. В сушильно-гладильных цехах необходимо предусмотреть воздушное душирование на рабочих местах гладильщиц.

3.6. В цехе сортировки и временного хранения грязного белья удаление воздуха должно производиться из нижней зоны, а подача в верхнюю зону.

3.7. Освещение помещений прачечных должно соответствовать гигиеническим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

3.8. Показатели микроклимата и других физических факторов, содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны всех производственных помещений с постоянным или непостоянным пребыванием в них работников должны соответствовать гигиеническим требованиям к микроклимату производственных помещений, санитарным нормам шума на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.

**IV. Гигиенические требования к содержанию, оборудованию и режиму работы прачечных**

4.1. Помещения прачечной должны содержаться в чистоте. Ежедневно проводится влажная уборка всех помещений. Генеральная уборка проводится 1 раз в месяц.

4.2. Уборочный инвентарь должен быть промаркирован и использоваться в строгом соответствии с маркировкой. Хранение уборочного инвентаря должно осуществляться в специальных подсобных помещениях или выделенных для этой цели шкафах.

4.3. В помещениях прачечной должна проводиться дезинфекция. При проведении дезинфекционных работ работники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты (перчатки, резиновые фартуки, средства защиты органов дыхания).

4.4. Помещения подборки и временного хранения чистого белья оборудуются стеллажами, высотой не более 2,2 м. Поверхности стеллажей должны быть гладкими, легко доступными для влажной уборки и устойчивыми к обработке дезинфицирующими средствами.

Крепление стеллажей производится на высоте не менее 30 см от уровня пола для удобства проведения уборки и дезинфекции.

4.5. Транспортировкабелья должна быть максимально механизирована. Тележки для перевозки грязногобелья должны иметь сигнальную маркировку, а внутренняя поверхность тележекдолжна быть гладкой, устойчивой к воздействию влаги и обработке дезсредствами.

4.6. Не допускаетсяхранение чистого белья непосредственно на полу. Выдача чистого бельяпроизводится только в упаковке.

4.7. Перевозка бельяот пунктов приема-выдачи до производственных помещений прачечных и от помещенийпрачечных до пунктов приема-выдачи должна осуществляться в закрытых мешках илипакетах.

4.8. Санитарно-бытовыепомещения оборудуются индивидуальными двойными шкафчиками для хранения личной ирабочей одежды.

4.9. Обслуживающийперсонал прачечных должен проходить предварительные (при приеме на работу) ипериодические медицинские осмотры в соответствии с требованиямизаконодательства Российской Федерации. Результаты обследований заносятся вличную медицинскую книжку.

4.10. Работникипрачечной обеспечиваются спецодеждой в количестве, необходимом для ее замены нереже 1 раза в 7 дней, а также по мере загрязнения. Допускается стиркаспецодежды персонала прачечных отдельно от белья клиентов.

**Приложение№ 1**

**Состав и площади основных и вспомогательныхпомещений прачечных[\*](http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/58/58775/" \l "i101000" \o "* площадь помещений указана для вновь строящихся и реконструируемых зданий)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Помещения | Площадь в м2 при производительности прачечной в кг сухого белья в смену | | | |
| 500 | 1000 | 5000 | 10000 |
| 1. Цех приема белья: |  |  |  |  |
| - помещение приема, учета, сортировки и хранения грязного белья | 35 | 65 | 225 | 450 |
| - ожидальная | 12 | 15 | 40 | 55 |
| 2. Стиральный цех |  |  |  |  |
| - стирка, полоскание и отжим | Определяется расстановкой оборудования | Определяется расстановкой оборудования | Определяется расстановкой оборудования | Определяется расстановкой оборудования |
| - хранение стиральных материалов | 8 | 10 | 25 | 50 |
| - приготовление стиральных растворов | 16 | 20 | 40 | 50 |
| - склад материального обеспечения | 20 | 30 | 150 | 300 |
| 3. Сушильно-гладильный цех | Определяется расстановкой оборудования | Определяется расстановкой оборудования | Определяется расстановкой оборудования | Определяется расстановкой оборудования |
| 4. Цех разборки, починки и упаковки белья: |  |  |  |  |
| - разборка и упаковка белья; | 20 | 40 | 200 | 400 |
| - починки белья | 10 | 15 | 30 | 40 |
| 5. Цех выдачи белья: |  |  |  |  |
| - хранение белья | 15 | 30 | 150 | 300 |
| - выдачи белья | 9 | 12 | 35 | 50 |
| - ожидальная | 10 | 12 | 32 | 45 |
| 6. Подсобные помещения: |  |  |  |  |
| - ремонтно-механическая мастерская | 15 | 20 | 80 | 150 |
| - слесарная со станочным оборудованием | 9 | 14 | 68 | 140 |
| - столярная мастерская | 6 | 6 | 12 | 20 |
| - помещение для ремонта электрооборудования, электроаппаратуры | 6 | 6 | 20 | 30 |
| - кладовая уборочного инвентаря | 3 | 3 | 4 | 5 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* площадь помещенийуказана для вновь строящихся и реконструируемых зданий