Свод правил по инженерным изысканиям для строительства
СП 11-105-97
"Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ"
(одобрен письмом Госстроя РФ от 14 октября 1997 г. N 9-4/116)

Code of practice. Engineering geological site investigations for construction

Дата введения 1 марта 1998 г.
Введен впервые
ГАРАНТ:
См. также СП 11-105-97 "Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть II. Правила производства работ в районах развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов", одобренный письмом Госстроя РФ от 25 сентября 2000 г. N 5-11/88
См. также СП 11-105-97 "Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть III. Правила производства работ в районах распространения специфических грунтов", одобренный письмом Госстроя РФ от 25 сентября 2000 г. N 5-11/87
См. также СП 11-105-97 "Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть IV. Правила производства работ в районах распространения многолетнемерзлых грунтов", одобренный письмом Госстроя РФ от 3 ноября 1999 г. N 5-11/140
См. также СП 11-105-97 "Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть V. Правила производства работ в районах с особыми природно-техногенными условиями", одобренный письмом Управления стандартизации, технического нормирования и сертификации Госстроя РФ от 8 августа 2003 г. N ЛБ-95
См. также СП 11-105-97 "Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть VI. Правила производства геофизических исследований", одобренный письмом Управления стандартизации, технического нормирования и сертификации Госстроя РФ от 17 февраля 2004 г. N 9-20/112

Введение

Свод правил по инженерно-геологическим изысканиям для строительства (Часть I. Общие правила производства работ) разработан в развитие обязательных положений и требований СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения".
Согласно СНиП 10-01-94 "Система нормативных документов в строительстве. Основные положения" настоящий Свод правил является федеральным нормативным документом Системы и устанавливает общие технические требования и правила, состав и объемы инженерно-геологических изысканий, выполняемых на соответствующих этапах (стадиях) освоения и использования территории: разработка предпроектной и проектной документации, строительство (реконструкция), эксплуатация и ликвидация (консервация) предприятий, зданий и сооружений.
ГАРАНТ:
Постановлением Госстроя РФ от 10 сентября 2003 г. N 164 СНиП 10-01-94 признаны не действующими на территории РФ с 1 октября 2003 г.

Часть I настоящего документа устанавливает общие правила производства инженерно-геологических изысканий. Дополнительные требования к производству изыскательских работ в соответствии с положениями СНиП 11-02-96, выполняемых в районах распространения специфических грунтов, на территориях развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов, а также в районах с особыми условиями (подрабатываемые территории, шельфовые зоны морей и др.), приводятся в последующих частях (II, III и др.) СП 11-105-97.

1. Область применения

Настоящий Свод правил устанавливает общие технические требования и правила производства инженерно-геологических изысканий для обоснования проектной подготовки строительства*, а также инженерно-геологических изысканий, выполняемых в период строительства, эксплуатации и ликвидации объектов.
Настоящий документ устанавливает состав, объемы, методы и технологию производства инженерно-геологических изысканий и предназначен для применения юридическими и физическими лицами, осуществляющими деятельность в области инженерных изысканий для строительства на территории Российской Федерации.

2. Нормативные ссылки

В настоящем Своде правил приведены ссылки на следующие нормативные документы:
СНиП 10-01-94 "Система нормативных документов в строительстве. Основные положения".
СНиП 11-01-95 "Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений".
СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения".
СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования".
СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий и сооружений".
СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты".
СНиП 22-01-95 "Геофизика опасных природных воздействий".
СНиП 3.02.01-83 "Основания и фундаменты".
ГАРАНТ:
См. СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты", утвержденные постановлением Госстроя СССР от 4 декабря 1987 г. N 280, введенные с 1 июля 1988 г. взамен СНиП 3.02.01-83*

СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".
СН 484-76 "Инструкция по инженерным изысканиям в горных выработках, предназначенных для размещения объектов народного хозяйства".
ГОСТ 1030-81 "Вода хозяйственно-питьевого назначения. Полевые методы анализа".
ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством".
ГОСТ 3351-74 "Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности".
ГОСТ 4011-72 "Вода питьевая. Метод определения общего железа".
ГОСТ 4151-72 "Вода питьевая. Метод определения общей жесткости".
ГОСТ 4192-82 "Вода питьевая. Метод определения минеральных азотсодержащих веществ".
ГОСТ 4245-72 "Вода питьевая. Метод определения содержания хлоридов".
ГОСТ 4386-89 "Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов".
ГОСТ 4389-72 "Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов".
ГАРАНТ:
Приказом Ростехрегулирования от 29 сентября 2008 г. N 225-ст применение ГОСТ 4389-72 на территории РФ прекращено с 1 января 2010 г. в связи с утверждением и введением в действие ГОСТ Р 52964-2008
ГОСТ 4979-49 "Вода хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения. Методы химического анализа. Отбор, хранение и транспортирование проб" (Переиздание 1997 г.).
ГОСТ 5180-84 "Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик".
ГОСТ 5686-94 "Грунты. Методы полевых испытаний сваями".
ГОСТ 12071-84 "Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов".
ГАРАНТ:
Взамен ГОСТ 12071-84 постановлением Госстроя РФ от 20 декабря 2000 г. N 129 с 1 июля 2001 г. введен в действие ГОСТ 12071-2000

ГОСТ 12248-96 "Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости".
ГОСТ 12536-79 "Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава".
ГОСТ 18164-72 "Вода питьевая. Метод определения сухого остатка".
ГОСТ 18826-73 "Вода питьевая. Метод определения содержания нитратов".
ГОСТ 19912-81 "Грунты. Метод полевого испытания динамическим зондированием".
ГОСТ 20069-81 "Грунты. Метод полевого испытания статическим зондированием".
ГАРАНТ:
Взамен ГОСТ 19912-81 и ГОСТ 20069-81 постановлением Госстроя РФ от 22 августа 2001 г. N 99 с 1 января 2002 г. введен в действие ГОСТ 19912-2001

ГОСТ 20276-85 "Грунты. Метод полевого испытания статическими нагрузками".
ГАРАНТ:
Взамен ГОСТ 20276-85 постановлением Госстроя РФ от 23 декабря 1999 г. N 84 с 1 июля 2000 г. введен в действие ГОСТ 20276-99

ГОСТ 20522-96 "Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний".
ГОСТ 21.302-96 "Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям".
ГОСТ 21719-80 "Грунты. Метод полевых испытаний на срез в скважинах и в массиве".
ГАРАНТ:
Взамен ГОСТ 21719-80 постановлением Госстроя РФ от 23 декабря 1999 г. N 84 с 1 июля 2000 г. введен в действие ГОСТ 20276-99

ГОСТ 22733-77 "Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности".
ГОСТ 23278-78 "Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости".
ГОСТ 23740-79 "Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ".
ГОСТ 23741-79 "Грунты. Методы полевых испытаний на срез в горных выработках".
ГАРАНТ:
Взамен ГОСТ 23741-79 постановлением Госстроя РФ от 23 декабря 1999 г. N 84 с 1 июля 2000 г. введен в действие ГОСТ 20276-99

ГОСТ 25100-95 "Грунты. Классификация".
ГОСТ 25584-90 "Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации".
ГОСТ 23001-90 "Грунты. Методы лабораторных определений плотности и влажности".
ГОСТ 27751-88 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету". Изменение N 1.
ГОСТ 30416-96 "Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения".
ГОСТ 8.002-86 "ГСИ. Государственный надзор и ведомственный контроль за средствами измерений. Основные положения".
ГАРАНТ:
Согласно постановлению Госстандарта РФ от 27 сентября 2001 г. N 394-ст взамен ГОСТ 8.002-86 с 1 декабря 2001 г. на территории РФ действуют ПР 50.2.002-94

ГОСТ 8.326-78 "ГСИ. Метрологическое обеспечение разработки, изготовления и эксплуатации нестандартизированных средств измерений. Основные положения".
ГАРАНТ:
См. Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений, утвержденный постановлением Госстандарта РФ от 8 февраля 1994 г. N 8

ГОСТ 12.0.001-82* "ССБТ. Система стандартов по безопасности труда. Основные положения".
СП 11-101-95 "Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений".
СП 11-102-97 "Инженерно-экологические изыскания для строительства".
"Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации" (Госстрой России. - М.: ГП ЦПП, 1994).
"Инструкции о государственной регистрации работ по геологическому изучению недр".

3. Основные понятия и определения

3.1. При инженерно-геологических изысканиях следует использовать термины и определения в соответствии с приложением А**.

4. Общие положения

4.1. Инженерно-геологические изыскания для строительства должны выполняться в порядке, установленном действующими законодательными и нормативными актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96 и настоящего Свода правил.
При выполнении инженерно-геологических изысканий в сложных условиях - в районах развития геологических и инженерно-геологических процессов (карст, склоновые процессы, сейсмичность, подтопление и др.), на территориях распространения специфических грунтов (многолетнемерзлые, просадочные, набухающие и др.), и в районах с особыми условиями (шельфовая зона морей, горные выработки, предназначенные для размещения объектов народного хозяйства и др.) дополнительно к настоящим правилам должны учитываться положения, устанавливающие правила производства инженерно-геологических изысканий в этих условиях, включенные в соответствующие части настоящего свода правил, а также требования региональных и территориальных строительных норм и отраслевых нормативных документов.
4.2. Инженерно-геологические изыскания должны обеспечивать комплексное изучение инженерно-геологических условий района (площадки, участка, трассы) проектируемого строительства, включая рельеф, геологическое строение, сейсмотектонические, геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства грунтов, геологические и инженерно-геологические процессы, и составление прогноза возможных изменений инженерно-геологических условий в сфере взаимодействия проектируемых объектов с геологической средой с целью получения необходимых и достаточных материалов для обоснования проектной подготовки строительства, в том числе мероприятий инженерной защиты объекта строительства и охраны окружающей среды.
4.3. Инженерно-геологические изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности выполняются юридическими и физическими лицами, получившими в установленном порядке лицензию на их производство в соответствии с "Положением о лицензировании строительной деятельности" (постановление Правительства Российской Федерации от 25 марта 1996 г. N 351).
4.4. Регистрацию (выдачу разрешений) производства инженерно-геологических изысканий осуществляют в установленном порядке органы архитектуры и градостроительства исполнительной власти субъектов Российской Федерации или местного самоуправления (если это право им делегировано).
Перечень документов, представляемых на регистрацию, определяется регистрирующим органом.
Регистрация производства, государственный учет и сдача в фонды Министерства природных ресурсов Российской Федерации материалов по геологическому изучению недр при инженерных изысканиях, не связанных с поисками и разведкой месторождений полезных ископаемых, должны выполняться в соответствии с требованиями "Инструкции о государственной регистрации работ по геологическому изучению недр".
Регистрацию (получение разрешений) производства инженерно-геологических изысканий на действующих железных дорогах федерального назначения в пределах полосы отвода осуществляют в управлениях соответствующих железных дорог.
4.5. Формирование, определение порядка использования и распоряжение государственными территориальными фондами материалов инженерно-геологических изысканий в соответствии с "Примерным положением об органе архитектуры и градостроительства исполнительной власти субъекта Российской Федерации" осуществляют органы архитектуры и градостроительства исполнительной власти субъектов Российской Федерации или местного самоуправления (если это право им делегировано), а ведомственными фондами материалов инженерно-геологических изысканий - федеральные органы исполнительной власти.
Примечание - Право формирования и ведения инженерно-геологических фондов может быть делегировано в установленном порядке органами архитектуры и градостроительства исполнительной власти субъектов Российской Федерации территориальным изыскательским организациям (ТИСИЗам).

4.6. В техническом задании на инженерно-геологические изыскания для строительства, составляемом заказчиком, при изложении сведений о характере проектируемых объектов строительства (зданий и сооружений) для обеспечения разработки прогноза возможных изменений инженерно-геологических условий исследуемой территории, в дополнение к требованиям СНиП 11-02-96, необходимо приводить данные о техногенных нагрузках на геологическую среду.
Примечание - Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий является неотъемлемой частью договорной документации (контракта). Программа изысканий как внутренний документ организации, выполняющей изыскательские работы, включается в состав договора (контракта) по требованию заказчика.

4.7. К составлению технического задания и программы на инженерно-геологические изыскания в сложных природных условиях (п.4.3 СНиП 22-01-95) следует привлекать (при необходимости) специализированные или научно-исследовательские организации, участвующие в составлении прогноза изменений инженерно-геологических условий на данном объекте.
4.8. В программе изысканий следует устанавливать состав и объемы инженерно-геологических работ на основе технического задания заказчика, исходя из этапа предпроектных работ или стадии проектирования (проект, рабочая документация), вида строительства, типа зданий и сооружений, их назначения, площади исследуемой территории, степени ее изученности и сложности инженерно-геологических условий (приложение Б).
Составление предписаний взамен программ инженерно-геологических изысканий допускается при проведении изысканий для обоснования проектирования зданий и сооружений II и III уровней ответственности (ГОСТ 27751-88) в простых инженерно-геологических условиях, а также при выполнении отдельных видов инженерно-геологических работ.
Выполнение инженерно-геологических изысканий без программы изысканий или предписания не допускается.
Программа изысканий (предписание) является основным документом при проведении изыскательских работ, при внутреннем контроле качества, приемке материалов изысканий, а также при экспертизе технических отчетов.
При комплексном проведении изыскательских работ программу инженерно-геологических изысканий следует увязывать с программами других видов изысканий (в частности, инженерно-экологических) во избежание дублирования отдельных видов работ (бурения, отбора образцов и т.п.).
4.9. Средства измерений, используемые для производства инженерно-геологических изысканий, на основании закона Российской Федерации "Об обеспечении единства измерений" должны быть аттестованы и поверены в соответствии с требованиями нормативных документов Госстандарта России (ГОСТ 8.002-86, ГОСТ 8.326-78 и др.).
Организации, выполняющие инженерно-геологические изыскания для строительства, должны вести учет средств измерений, подлежащих поверке в установленном порядке.
4.10. При выполнении инженерно-геологических изысканий должны соблюдаться требования нормативных документов по охране труда, условиям соблюдения пожарной безопасности и охране окружающей природной среды (ГОСТ 12.0.001-82* и др.).

5. Состав инженерно-геологических изысканий. Общие технические требования

5.1. Настоящий раздел устанавливает общие технические требования к выполнению следующих видов работ и комплексных исследований, входящих в состав инженерно-геологических изысканий:
сбор и обработка материалов изысканий и исследований прошлых лет;
дешифрирование аэро- и космоматериалов;
рекогносцировочное обследование, включая аэровизуальные и маршрутные наблюдения;
проходка горных выработок;
геофизические исследования;
полевые исследования грунтов;
гидрогеологические исследования;
стационарные наблюдения (локальный мониторинг компонентов геологической среды);
лабораторные исследования грунтов, подземных и поверхностных вод;
обследование грунтов оснований фундаментов существующих зданий и сооружений;
составление прогноза изменений инженерно-геологических условий;
камеральная обработка материалов и составление технического отчета (заключения).
Для комплексного изучения современного состояния инженерно-геологических условий территории (района, площадки, трассы), намечаемой для строительного освоения, оценки и составления прогноза возможных изменений этих условий при ее использовании следует предусматривать выполнение инженерно-геологической съемки, включающей комплекс отдельных видов изыскательских работ. Детальность (масштаб) съемки следует обосновывать в программе изысканий.
5.2. Сбор и обработку материалов изысканий и исследований прошлых лет необходимо выполнять при инженерно-геологических изысканиях для каждого этапа (стадии) разработки предпроектной и проектной документации, с учетом результатов сбора на предшествующем этапе.
Сбору и обработке подлежат материалы:
инженерно-геологических изысканий прошлых лет, выполненных для обоснования проектирования и строительства объектов различного назначения - технические отчеты об инженерно-геологических изысканиях, гидрогеологических, геофизических и сейсмологических исследованиях, стационарных наблюдениях и другие данные, сосредоточенные в государственных и ведомственных фондах и архивах;
геолого-съемочных работ (в частности, геологические карты наиболее крупных масштабов, имеющиеся для данной территории), инженерно-геологического картирования, региональных исследований, режимных наблюдений и др.;
аэрокосмических съемок территории;
научно-исследовательских работ и научно-технической литературы, в которых обобщаются данные о природных и техногенных условиях территории и их компонентах и (или) приводятся результаты новых разработок по методике и технологии выполнения инженерно-геологических изысканий.
В состав материалов, подлежащих сбору и обработке, следует, как правило, включать сведения о климате, гидрографической сети района исследований, характере рельефа, геоморфологических особенностях, геологическом строении, геодинамических процессах, гидрогеологических условиях, геологических и инженерно-геологических процессах, физико-механических свойствах грунтов, составе подземных вод, техногенных воздействиях и последствиях хозяйственного освоения территории. Следует также собирать другие данные, представляющие интерес для проектирования и строительства, - наличие грунтовых строительных материалов, результаты разведки местных строительных материалов (в том числе вторичное использование вскрышных грунтов, твердых отходов производств в качестве грунтовых строительных материалов), сведения о деформации зданий и сооружений и результаты обследования грунтов их оснований, опыте строительства других сооружений в районе изысканий, а также сведения о чрезвычайных ситуациях, имевших место в данном районе.
При изысканиях на застроенных (освоенных) территориях следует дополнительно собирать и сопоставлять имеющиеся топографические планы прошлых лет, в том числе составленные до начала строительства объекта, материалы по вертикальной планировке, инженерной подготовке и строительству подземных сооружений и подземной части зданий.
По результатам сбора, обработки и анализа материалов изысканий прошлых лет и других данных в программе изысканий и техническом отчете должна приводиться характеристика степени изученности инженерно-геологических условий исследуемой территории и оценка возможности использования этих материалов (с учетом срока их давности) для решения соответствующих предпроектных и проектных задач.
На основании собранных материалов формулируется рабочая гипотеза об инженерно-геологических условиях исследуемой территории и устанавливается категория сложности этих условий, в соответствии с чем в программе изысканий по объекту строительства устанавливаются состав, объемы, методика и технология изыскательских работ.
Категорию сложности инженерно-геологических условий следует устанавливать по совокупности отдельных факторов (с учетом их влияния на принятие основных проектных решений) в соответствии с приложением Б.
Возможность использования материалов изысканий прошлых лет в связи с давностью их получения (если от окончания изысканий до начала проектирования прошло более 2-3 лет) следует устанавливать с учетом происшедших изменений рельефа, гидрогеологических условий, техногенных воздействий и др. Выявление этих изменений следует осуществлять по результатам рекогносцировочного обследования исследуемой территории, которое выполняется до разработки программы инженерно-геологических изысканий на объекте строительства.
Все имеющиеся материалы изысканий прошлых лет должны использоваться для отслеживания динамики изменения геологической среды под влиянием техногенных воздействий.
5.3. Дешифрирование аэро- и космоматериалов и аэровизуальные наблюдения следует предусматривать при изучении и оценке инженерно-геологических условий значительных по площади (протяженности) территорий, а также при необходимости изучения динамики изменения этих условий.
Дешифрирование аэро- и космоматериалов и аэровизуальные наблюдения, как правило, должны предшествовать проведению других видов инженерно-геологических работ и выполняться для:
уточнения границ распространения генетических типов четвертичных отложений;
уточнения и выявления тектонических нарушений и зон повышенной трещиноватости пород;
установления распространения подземных вод, областей их питания, транзита и разгрузки;
выявления районов (участков) развития геологических и инженерно-геологических процессов;
установления видов и границ ландшафтов;
уточнения границ геоморфологических элементов;
наблюдения за динамикой изменения инженерно-геологических условий;
установления последствий техногенных воздействий, характера хозяйственного освоения территории, преобразования рельефа, почв, растительного покрова и др.
При дешифрировании используются различные виды аэро- и космических съемок: фотографическая, телевизионная, сканерная, тепловая (инфракрасная), радиолокационная, многозональная и другие, осуществляемые с искусственных спутников Земли, орбитальных станций, пилотируемых космических кораблей, самолетов, вертолетов, а также перспективные снимки, в том числе с возвышенностей рельефа.
Дешифрирование аэро- и космоматериалов следует осуществлять при сборе и обработке материалов изысканий и исследований прошлых лет (предварительное дешифрирование), при проведении маршрутных наземных наблюдений в процессе инженерно-геологической съемки или рекогносцировочного обследования (уточнение результатов предварительного дешифрирования) и при камеральной обработке материалов изысканий и составлении технического отчета (окончательное дешифрирование) с использованием результатов других видов работ, входящих в состав инженерно-геологических изысканий.
5.4. В задачу рекогносцировочного обследования территории входит:
осмотр места изыскательских работ;
визуальная оценка рельефа;
описание имеющихся обнажений, в том числе карьеров, строительных выработок и др.;
описание водопроявлений;
описание геоботанических индикаторов гидрогеологических и экологических условий;
описание внешних проявлений геодинамических процессов;
опрос местного населения о проявлении опасных геологических и инженерно-геологических процессов, об имевших место чрезвычайных ситуациях и др.
Маршруты рекогносцировочных обследований должны по возможности пересекать все основные контуры, выделенные по результатам аэрофото- и других видов съемки.
При отсутствии или недостаточности естественных обнажений выполнение необходимых дополнительных полевых работ обосновывается в программе изысканий.
5.5. Маршрутные наблюдения следует осуществлять в процессе рекогносцировочного обследования и инженерно-геологической съемки для выявления и изучения основных особенностей (отдельных факторов) инженерно-геологических условий исследуемой территории.
Маршрутные наблюдения следует выполнять с использованием топографических планов и карт в масштабе не мельче, чем масштаб намечаемой инженерно-геологической съемки, аэро- и космоснимков и других материалов, отображающих результаты сбора и обобщения материалов изысканий прошлых лет (схематические инженерно-геологические и другие карты).
При маршрутных наблюдениях необходимо выполнять описание естественных и искусственных обнажений горных пород (опорных разрезов), выходов подземных вод (родники, мочажины и т.п.) и других водопроявлений, искусственных водных объектов (с замером дебитов источников, уровней воды в колодцах и скважинах, температуры), проявлений геологических и инженерно-геологических процессов, типов ландшафтов, геоморфологических условий. При этом следует производить отбор образцов грунтов и проб воды для лабораторных исследований, осуществлять сбор опросных сведений и предварительное планирование мест размещения ключевых участков для комплексных исследований, а также уточнять результаты предварительного дешифрирования аэро- и космоматериалов.
Наибольшее внимание необходимо уделять наиболее неблагоприятным для освоения участкам территории (наличие опасных геологических и инженерно-геологических процессов, слабоустойчивых и других специфических грунтов, близкое залегание грунтовых вод, пестрый литологический состав грунтов, высокая расчлененность рельефа и т.п.).
Маршрутные наблюдения следует осуществлять по направлениям, ориентированным перпендикулярно к границам основных геоморфологических элементов и контурам геологических структур и тел, простиранию пород, тектоническим нарушениям, а также вдоль элементов эрозионной и гидрографической сети, по намечаемым проложениям трасс линейных сооружений, участкам с наличием геологических и инженерно-геологических процессов и др.
Определение направлений маршрутов должно проводиться с учетом результатов дешифрирования аэро- и космоматериалов и аэровизуальных наблюдений.
При проведении комплексных изысканий маршрутное обследование территории должно включать как инженерно-геологические, так и инженерно-экологические наблюдения.
Количество маршрутов, состав и объем сопутствующих работ следует устанавливать в зависимости от детальности изысканий, их назначения и сложности инженерно-геологических условий исследуемой территории.
При маршрутных наблюдениях на застроенной (освоенной) территории следует дополнительно выявлять дефекты планировки территории, развитие заболоченности, подтопления, просадок поверхности земли, степень (избыточность, норма или недостаточность) полива газонов и древесных насаждений и другие факторы, обусловливающие изменение геологической среды или являющиеся их следствием.
По результатам маршрутных наблюдений следует намечать места размещения ключевых участков для проведения более детальных исследований, составления опорных геолого-гидрогеологических разрезов, определения характеристик состава, состояния и свойств грунтов основных литогенетических типов, гидрогеологических параметров водоносных горизонтов и т.п. с выполнением комплекса горнопроходческих работ, геофизических, полевых и лабораторных исследований, а также (при необходимости) стационарных наблюдений.
5.6. Проходка горных выработок осуществляется с целью:
установления или уточнения геологического разреза, условий залегания грунтов и подземных вод;
определения глубины залегания уровня подземных вод;
отбора образцов грунтов для определения их состава, состояния и свойств, а также проб подземных вод для их химического анализа;
проведения полевых исследований свойств грунтов, определения гидрогеологических параметров водоносных горизонтов и зоны аэрации и производства геофизических исследований;
выполнения стационарных наблюдений (локального мониторинга компонентов геологической среды);
выявления и оконтуривания зон проявления геологических и инженерно-геологических процессов.
Проходку горных выработок следует осуществлять, как правило, механизированным способом.
Бурение скважин вручную применяется в труднодоступных местах и стесненных условиях (в подвалах, внутри зданий, в горах, на крутых склонах, на болотах, со льда водоемов и т.п.) при соответствующем обосновании в программе изысканий.
Выбор вида горных выработок (приложение В), способа и разновидности бурения скважин (приложение Г) следует производить исходя из целей и назначения выработок с учетом условий залегания, вида, состава и состояния грунтов, крепости пород, наличия подземных вод и намечаемой глубины изучения геологической среды.
Намечаемые в программе изысканий способы бурения скважин должны обеспечивать высокую эффективность бурения, необходимую точность установления границ между слоями грунтов (отклонение не более 0,25-0,50 м), возможность изучения состава, состояния и свойств грунтов, их текстурных особенностей и трещиноватости скальных пород в природных условиях залегания.
Указанным требованиям соответствуют способы бурения, рекомендованные в приложении Г (за исключением ударно-канатного бурения сплошным забоем).
Применение шнекового бурения следует обосновывать в программе изысканий из-за возможных ошибок при описании разреза и невысокой точности фиксации контакта между слоями грунтов (0,50-0,75 м и более).
Шахты и штольни рекомендуется проходить при изысканиях для проектирования особо ответственных и уникальных зданий и сооружений, а также объектов народного хозяйства, размещаемых в подземных горных выработках (СН 484-76) при обосновании в программе работ. В шахтах и штольнях следует изучать условия залегания и обводненность пород, их температурные особенности, степень сохранности, характер геологических структур и разрывных нарушений, а также проводить отбор проб, выполнять исследования свойств пород и другие специальные работы.
Все горные выработки после окончания работ должны быть ликвидированы: шурфы - обратной засыпкой грунтов с трамбованием, скважины - тампонажем глиной или цементно-песчаным раствором с целью исключения загрязнения природной среды и активизации геологических и инженерно-геологических процессов.
5.7. Геофизические исследования при инженерно-геологических изысканиях выполняются на всех стадиях (этапах) изысканий, как правило, в сочетании с другими видами инженерно-геологических работ с целью:
определения состава и мощности рыхлых четвертичных (и более древних) отложений;
выявления литологического строения массива горных пород, тектонических нарушений и зон повышенной трещиноватости и обводненности;
определения глубины залегания уровней подземных вод, водоупоров и направления движения потоков подземных вод, гидрогеологических параметров грунтов и водоносных горизонтов;
определения состава, состояния и свойств грунтов в массиве и их изменений;
выявления и изучения геологических и инженерно-геологических процессов и их изменений;
проведения мониторинга опасных геологических и инженерно-геологических процессов;
сейсмического микрорайонирования территории.
Выбор методов геофизических исследований (основных и вспомогательных) и их комплексирование следует проводить в зависимости от решаемых задач и конкретных инженерно-геологических условий в соответствии с приложением Д.
Наиболее эффективно геофизические методы исследований используются при изучении неоднородных геологических тел (объектов), когда их геофизические характеристики существенно отличаются друг от друга.
Определение объемов геофизических работ (количества и системы размещения геофизических профилей и точек) следует осуществлять в зависимости от характера решаемых задач (с учетом сложности инженерно-геологических условий) в соответствии с приложением Е.
Для обеспечения достоверности и точности интерпретации результатов геофизических исследований проводятся параметрические измерения на опорных (ключевых) участках, на которых осуществляется изучение геологической среды с использованием комплекса других видов работ (бурения скважин, проходки шурфов, зондирования, с определением характеристик грунтов в полевых и лабораторных условиях).
Для изучения состояния грунтов под фундаментами зданий и сооружений, а также проведения локального мониторинга изменений их состояния во времени в сочетании с методами геофизических исследований (приложение Е) могут быть использованы газово-эманационные методы, обеспечивающие независимость результатов измерений от электрических и механических помех, существующих на застроенных территориях и затрудняющих проведение исследований другими геофизическими методами. Газово-эманационные методы, основанные на пространственно-временной связи полей радиоактивных и газовых эманаций, рекомендуется комплексировать с межскважинным сейсмоакустическим просвечиванием грунтов под фундаментами зданий и сооружений с целью оценки возможного изменения их физико-механических характеристик.
5.8. Полевые исследования грунтов следует проводить при изучении массивов грунтов с целью:
расчленения геологического разреза, оконтуривания линз и прослоев слабых и других грунтов;
определения физических, деформационных и прочностных свойств грунтов в условиях естественного залегания;
оценки пространственной изменчивости свойств грунтов;
оценки возможности погружения свай в грунты и несущей способности свай (ГОСТ 5686-94);
проведения стационарных наблюдений за изменением во времени физико-механических свойств намывных и насыпных грунтов;
определения динамической устойчивости водонасыщенных грунтов.
Выбор методов полевых исследований грунтов следует осуществлять в зависимости от вида изучаемых грунтов и целей исследований с учетом стадии (этапа) проектирования, уровня ответственности зданий и сооружений (ГОСТ 27751-88), степени изученности и сложности инженерно-геологических условий в соответствии с приложением Ж.
Полевые исследования грунтов рекомендуется, как правило, сочетать с другими способами определения свойств грунтов (лабораторными, геофизическими) с целью выявления взаимосвязи между одноименными (или другими) характеристиками, определяемыми различными методами, и установления более достоверных их значений.
Определение физико-механических характеристик грунтов по результатам статического и динамического зондирования следует производить на основе установленных в конкретных регионах для определенных видов грунтов корреляционных зависимостей (таблиц), связывающих параметры, полученные при зондировании, с характеристиками, полученными прямыми методами, а при отсутствии региональных таблиц, согласованных в установленном порядке, - в соответствии с приложением И.
При соответствующем обосновании в программе изысканий могут применяться и другие, не указанные в приложении Ж, полевые методы исследований - опытное замачивание грунтов в котлованах, измерение порового давления в грунтах и т.п.
При проектировании уникальных объектов, при изысканиях в сложных инженерно-геологических условиях, а также при строительстве в стесненных условиях застройки при необходимости следует выполнять математическое и физическое моделирование, в том числе напряженно-деформированного состояния массива и геофильтрации. Моделирование и другие специальные работы и исследования следует выполнять с привлечением научных и специализированных организаций.
5.9. Гидрогеологические исследования при инженерно-геологических изысканиях необходимо выполнять в тех случаях, когда в сфере взаимодействия проектируемого объекта с геологической средой распространены или могут формироваться подземные воды, возможно загрязнение или истощение водоносных горизонтов при эксплуатации объекта, прогнозируется процесс подтопления или подземные воды оказывают существенное влияние на изменение свойств грунтов, а также на интенсивность развития геологических и инженерно-геологических процессов (карст, суффозия, оползни, пучение и др.).
Методы определения гидрогеологических параметров грунтов и водоносных горизонтов следует устанавливать, исходя из условий их применимости, в соответствии с приложением К с учетом этапа (стадии) разработки предпроектной и проектной документации, характера и уровня ответственности проектируемых зданий и сооружений и сложности гидрогеологических условий.
Опытно-фильтрационные работы должны выполняться с целью получения гидрогеологических параметров и характеристик для расчета дренажей, водопонизительных систем, противофильтрационных завес, водопритока в строительные котлованы, коллекторы, тоннели, фильтрационных утечек из водохранилищ и накопителей, а также для составления прогноза изменения гидрогеологических условий.
При проектировании особо сложных объектов при необходимости, обосновываемой в программе изысканий, следует выполнять моделирование, специальные гидрогеологические работы и исследования с привлечением научных и специализированных организаций, в том числе:
опытно-эксплуатационные откачки для установления закономерностей изменения уровня и химического состава подземных вод в сложных гидрогеологических условиях;
опытно-производственные водопонижения для обоснования разработки проекта водопонижения (постоянного или временного);
сооружение и испытания опытного участка дренажа;
изучение процессов соле- и влагопереноса в зоне аэрации, сезонного промерзания и пучения грунтов;
изучение водного и солевого баланса подземных вод и др.
5.10. Стационарные наблюдения необходимо выполнять для изучения:
динамики развития опасных геологических процессов (карст, оползни, обвалы, солифлюкция, сели, каменные глетчеры, геодинамические и криогенные процессы, переработка берегов рек, озер, морей и водохранилищ, выветривание пород и др);
развития подтопления, деформации подработанных территорий, осадок и просадок территории, в том числе вследствие сейсмической активности;
изменений состояния и свойств грунтов, уровенного, температурного и гидрохимического режима подземных вод, глубин сезонного промерзания и протаивания грунтов;
осадки, набухания и других изменений состояния грунтов основания фундаментов зданий и сооружений, состояния сооружений инженерной защиты и др.
Стационарные наблюдения следует производить, как правило, в сложных инженерно-геологических условиях для ответственных сооружений, начиная их при изысканиях для предпроектной документации или проекта и продолжая при последующих изысканиях, а при необходимости (если возможно развитие опасных геологических и инженерно-геологических процессов) - в процессе строительства и эксплуатации объектов (локальный мониторинг компонентов геологической среды).
При стационарных наблюдениях необходимо обеспечивать получение количественных характеристик изменения отдельных компонентов геологической среды во времени и в пространстве, которые должны быть достаточными для оценки и прогноза возможных изменений инженерно-геологических условий исследуемой территории, выбора проектных решений и обоснования защитных мероприятий и сооружений.
Стационарные наблюдения следует проводить на характерных (типичных) специально оборудованных пунктах (площадках, участках, станциях, постах и др.) наблюдательной сети, часть из которых рекомендуется использовать для наблюдений после завершения строительства объекта.
В качестве наиболее эффективных средств проведения стационарных наблюдений следует использовать режимные геофизические исследования - измерения, осуществляемые периодически в одних и тех же точках или по одним и тем же профилям, измерения с закрепленными датчиками и приемниками, а также режимные наблюдения на специально оборудованных гидрогеологических скважинах.
Состав наблюдений (виды, размещение пунктов наблюдательной сети), объемы работ (количество пунктов, периодичность и продолжительность наблюдений), методы проведения стационарных наблюдений (визуальные и инструментальные), точность измерений следует обосновывать в программе изысканий в зависимости от природных и техногенных условий, размера исследуемой территории, уровней ответственности зданий и сооружений и этапа (стадии) проектирования.
При наличии наблюдательной сети, созданной на предшествующих этапах изысканий, следует использовать эту сеть и при необходимости осуществлять ее развитие (сокращение), уточнять частоту (периодичность) наблюдений, точность измерений и другие параметры в соответствии с результатами измерений, полученными в процессе функционирования сети.
Продолжительность наблюдений должна быть не менее одного гидрологического года или сезона проявления процесса, а частота (периодичность) наблюдений должна обеспечивать регистрацию экстремальных (максимальных и минимальных) значений изменения компонентов геологической среды за период наблюдений.
Стационарные наблюдения за изменениями отдельных компонентов геологической среды, связанные с необходимостью получения точных количественных характеристик геодезическими методами или обусловленные проявлением гидрометеорологических факторов, следует осуществлять в соответствии с положениями соответствующих сводов правил по проведению инженерно-геодезических и (или) инженерно-гидрометеорологических изысканий.
5.11. Лабораторные исследования грунтов следует выполнять с целью определения их состава, состояния, физических, механических, химических свойств для выделения классов, групп, подгрупп, типов, видов и разновидностей в соответствии с ГОСТ 25100-95, определения их нормативных и расчетных характеристик, выявления степени однородности (выдержанности) грунтов по площади и глубине, выделения инженерно-геологических элементов, прогноза изменения состояния и свойств грунтов в процессе строительства и эксплуатации объектов.
В зависимости от свойств грунтов, характера их пространственной изменчивости, а также целевого назначения инженерно-геологических работ (уровня ответственности сооружения, его конструктивных особенностей, стадии проектирования и др.) в программе изысканий рекомендуется устанавливать систему опробования путем соответствующего расчета.
Отбор образцов грунтов из горных выработок и естественных обнажений, а также их упаковку, доставку в лабораторию и хранение следует производить в соответствии с ГОСТ 12071-84.
Выбор вида и состава лабораторных определений характеристик грунтов следует производить в соответствии с приложением М с учетом вида грунта, этапа изысканий (стадии проектирования), характера проектируемых зданий и сооружений, условий работы грунта при взаимодействии с ними, а также прогнозируемых изменений инженерно-геологических условий территории (площадки, трассы) в результате ее освоения.
При соответствующем обосновании в программе изысканий следует выполнять специальные виды исследований, методы проведения которых не указаны в приложении М, но используются в практике изысканий для оценки и прогнозирования поведения грунтов в конкретных природных и техногенных условиях (методы определения механических свойств грунтов при динамических воздействиях, характеристик ползучести, тиксотропии, типа и характера структурных связей и др.).
Лабораторные исследования по определению химического состава подземных и поверхностных вод, а также водных вытяжек из глинистых грунтов необходимо выполнять в целях определения их агрессивности к бетону и стальным конструкциям, коррозионной активности к свинцовой и алюминиевой оболочкам кабелей, оценки влияния подземных вод на развитие геологических и инженерно-геологических процессов (карст, химическая суффозия и др.) и выявления ореола загрязнения подземных вод и источников загрязнения.
Отбор, консервацию, хранение и транспортирование проб воды для лабораторных исследований следует осуществлять в соответствии с ГОСТ 4979-49.
Для оценки химического состава воды рекомендуется проводить стандартный анализ. Выполнение полного или специального химического анализа воды следует предусматривать при необходимости получения более полной гидрохимической характеристики водоносного горизонта, водотока или водоема, оценки характера и степени загрязнения воды, что должно быть обосновано в программе изысканий.
Состав показателей при стандартном или полном химическом анализе воды, а также для оценки коррозионной активности к свинцовой или алюминиевой оболочкам кабелей следует устанавливать в соответствии с приложением Н.
5.12. Обследование грунтов оснований фундаментов существующих зданий и сооружений следует проводить при их расширении, реконструкции и техническом перевооружении, строительстве новых сооружений вблизи существующих (в пределах зоны влияния), а также в случае деформаций и аварий зданий и сооружений.
При обследовании необходимо определять изменения инженерно-геологических условий за период строительства и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений, включая изменения рельефа, геологического строения, гидрогеологических условий, состава, состояния и свойств грунтов, активности инженерно-геологических процессов, с целью получения данных для решения следующих задач:
возможности надстройки, реконструкции зданий и сооружений с увеличением временных и постоянных нагрузок на фундаменты;
установления причин деформаций и разработки мер для предотвращения их дальнейшего развития, а также восстановления условий нормальной эксплуатации зданий и сооружений;
определения состояния грунтов основания, возможности и условий достройки зданий и сооружений после длительной консервации их строительства;
определения состояния мест примыкания зданий-пристроек к существующим и разработки мер по обеспечению их устойчивости;
выяснения причин затапливания и подтапливания подвалов и других подземных сооружений.
5.13. Прогноз - качественный и (или) количественный возможных изменений во времени и в пространстве инженерно-геологических условий исследуемой территории (состава, состояния и свойств грунтов, рельефа, режима подземных вод, геологических и инженерно-геологических процессов) необходимо приводить в техническом отчете о результатах инженерно-геологических изысканий наряду с оценкой современного состояния этих условий (пп.6.16, 7.19).
5.14. Камеральную обработку полученных материалов необходимо осуществлять в процессе производства полевых работ (текущую, предварительную) и после их завершения и выполнения лабораторных исследований (окончательную камеральную обработку и составление технического отчета или заключения о результатах инженерно-геологических изысканий).
Текущую обработку материалов необходимо производить с целью обеспечения контроля за полнотой и качеством инженерно-геологических работ и своевременной корректировки программы изысканий в зависимости от полученных промежуточных результатов изыскательских работ.
В процессе текущей обработки материалов изысканий осуществляется систематизация записей маршрутных наблюдений, просмотр и проверка описаний горных выработок, разрезов естественных и искусственных обнажений, составление графиков обработки полевых исследований грунтов, каталогов и ведомостей горных выработок, образцов грунтов и проб воды для лабораторных исследований, увязка между собой результатов отдельных видов инженерно-геологических работ (геофизических, горных, полевых исследований грунтов и др.), составление колонок (описаний) горных выработок, предварительных инженерно-геологических разрезов, карты фактического материала, предварительных инженерно-геологических и гидрогеологических карт и пояснительных записок к ним.
При окончательной камеральной обработке производится уточнение и доработка представленных предварительных материалов (в основном по результатам лабораторных исследований грунтов и проб подземных и поверхностных вод), оформление текстовых и графических приложений и составление текста технического отчета о результатах инженерно-геологических изысканий, содержащего все необходимые сведения и данные об изучении, оценке и прогнозе возможных изменений инженерно-геологических условий, а также рекомендации по проектированию и проведению строительных работ в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96, предъявляемыми к материалам инженерных изысканий для строительства на соответствующем этапе (стадии) разработки предпроектной и проектной документации.
При графическом оформлении инженерно-геологических карт, разрезов и колонок условные обозначения элементов геоморфологии, гидрогеологии, тектоники, залегания слоев грунтов, а также обозначения видов грунтов и их литологических особенностей следует принимать в соответствии с ГОСТ 21.302-96.

6. Инженерно-геологические изыскания для разработки предпроектной документации

6.1. Инженерно-геологические изыскания для разработки предпроектной документации должны обеспечивать изучение инженерно-геологических условий территории (района, площадки, трассы) проектируемого строительства и составление прогноза изменения этих условий в период строительства и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений.
Инженерно-геологические исследования и изыскания для разработки предпроектной документации проводятся:
при составлении различного рода схем, концепций и программ развития регионов;
при разработке градостроительной документации;
при разработке обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений.
6.2. Для предпроектной документации, разрабатываемой с целью составления генеральных схем развития и размещения производительных сил отраслей, комплексной оценки и использования территорий, принятия принципиальных решений по размещению объектов строительства (района, пункта) и направлениям магистральных транспортных и инженерных коммуникаций, основ генеральных схем инженерной защиты от опасных геологических и инженерно-геологических процессов (СНиП 2.01.15-90) материалы инженерно-геологических исследований территории должны обеспечивать составление карт инженерно-геологического районирования в масштабах 1:100000 - 1:200000 и мельче (в соответствии с техническим заданием заказчика) на основе использования имеющихся геологических, гидрогеологических и других карт соответствующего масштаба.
Для обоснования разработки схем энергетического использования реки и схем использования водных ресурсов материалы об инженерно-геологических условиях исследуемой территории (собранные и дополнительно полученные при рекогносцировочном обследовании) должны быть достаточными для составления инженерно-геологических карт, как правило, в масштабах 1:25000 - 1:50000, а на участках створов - не мельче 1:5000.
При недостаточности собранных материалов изысканий прошлых лет, аэро- и космоматериалов и других данных для обоснования разрабатываемого вида предпроектной документации следует выполнять рекогносцировочные обследования или инженерно-геологические съемки в соответствии с техническим заданием заказчика.
6.3. Инженерно-геологические изыскания для разработки градостроительной документации (проект районной планировки, генеральный план, проект детальной планировки, проект или схема застройки) следует производить с детальностью (в масштабах) инженерно-геологической съемки соответствующей масштабу градостроительной документации ("Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации"):
проект районной планировки в масштабах - 1:25000-1:50000;
генеральный план города и другого поселения в масштабах - 1:5000-1:10000, для прилегающих территорий - 1:25000;
проект детальной планировки в масштабах - 1:1000-1:2000.
6.4. Разработка предпроектной документации на строительство объектов осуществляется в три этапа:
определение цели инвестирования;
разработка ходатайства (декларации) о намерениях;
разработка обоснований инвестиций в строительство объекта.
На этапе определения цели инвестирования материалы инженерно-геологических изысканий должны обеспечивать оценку инженерно-геологических условий района возможного размещения объекта строительства, выбора направления трасс линейных сооружений (магистральных трубопроводов, железных и автомобильных дорог и др.) с учетом необходимости развития внешних коммуникаций и инженерной защиты объекта от опасных природных и техноприродных процессов.
ГАРАНТ:
См. ВСН 208-89 "Инженерно-геодезические изыскания железных и автомобильных дорог", утвержденные Минтрансстроем СССР 26 февраля 1990 г. N МО-116

Проведение инженерно-геологических изысканий на этом этапе должно обеспечивать составление инженерно-геологических карт в масштабе 1:50000 - 1:200000 и мельче (в соответствии с техническим заданием заказчика) на основе использования имеющихся геологических, гидрогеологических и других карт требуемого масштаба, а также дешифрирования аэро- и космоматериалов.
При недостаточности имеющихся материалов, а также в связи с необходимостью их обновления может выполняться рекогносцировочное обследование местности в соответствии с п.5.4. Состав и объемы работ, выполняемых при рекогносцировочном обследовании следует обосновывать в программе изысканий.
По материалам инженерно-геологических изысканий на этапе определения целей инвестирования составляются карта инженерно-геологического районирования территории и рекомендации по выбору района размещения объекта инвестирования.
На этапе разработки ходатайства (декларации) о намерениях с учетом решений, принятых в программах и схемах развития регионов, проводится оценка возможности инвестирования в выбранном районе с учетом затрат на инженерную защиту объекта и природоохранные мероприятия.
Для подготовки ходатайства о намерениях при необходимости на основе имеющихся материалов составляются инженерно-геологические карты на территорию строительства с внеплощадочными коммуникациями, включая прилегающую зону, оказывающую влияние на инженерно-геологические условия площадки.
По материалам инженерно-геологических изысканий на этапе разработки ходатайства о намерениях составляются инженерно-геологическая карта в требуемом масштабе и заключение об инженерно-геологических условиях района предполагаемого размещения объекта строительства, включающее данные о необходимости инженерной защиты объекта, условиях природопользования и необходимости природоохранных мероприятий.
6.5. Инженерно-геологические изыскания для разработки обоснований инвестиций в строительство предприятий зданий и сооружений должны обеспечивать получение материалов и данных для выбора площадки (трассы) строительства, определения базовой стоимости строительства, принятия принципиальных объемно-планировочных и конструктивных решений по наиболее крупным и сложным зданиям и сооружениям и их инженерной защите, составления схемы ситуационного плана с размещением объекта строительства и трасс линейных сооружений до мест присоединения к инженерным сетям и коммуникациям, схемы генерального плана объекта с определением площади отводимого земельного участка и оценки воздействия объекта строительства на геологическую среду.
Инженерно-геологические изыскания на этапе разработки обоснования инвестиций в строительство объекта, выполняются на площадках (трассах), предварительно согласованных с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления, с целью изучения их инженерно-геологических условий и выбора предпочтительного варианта.
Инженерно-геологические изыскания выполняются на всех согласованных конкурирующих площадках (трассах) и должны обеспечивать разработку необходимой предпроектной документации в соответствии с положениями СП 11-101-95.
6.6. При инженерно-геологических изысканиях для разработки обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений следует осуществлять сбор и обработку материалов изысканий прошлых лет и других данных об инженерно-геологических условиях конкурирующих вариантов площадок (трасс), а также дешифрирование аэро- и космоматериалов.
Дешифрирование аэрофотоматериалов следует осуществлять в три этапа:
предварительное дешифрирование в предполевой период;
дешифрирование в полевых условиях;
окончательное дешифрирование в период камеральной обработки материалов и составления технического отчета.
6.7. При недостаточности имеющихся материалов следует выполнять рекогносцировочное обследование или инженерно-геологическую съемку площадки в масштабах 1:25000 - 1:10000 (табл.6.1) и полосы трассы линейных сооружений - в масштабах 1:50000 - 1:25000.
Увеличение масштаба съемки до смежного и уменьшение масштаба съемки при простых инженерно-геологических условиях и с учетом характера проектируемых объектов (мелиорируемые территории, чаши водохранилищ и др.) допускается по согласованию с заказчиком при обосновании в программе изысканий.
При определяющем влиянии инженерно-геологических условий (II и III категории сложности) на принятие проектных решений допускается для обоснования инвестиций в строительство по согласованию с заказчиком выполнять инженерно-геологические изыскания в объеме для стадии проекта.
6.8. Границы инженерно-геологической съемки необходимо определять в соответствии с техническим заданием заказчика с учетом положения геоморфологических элементов и гидрографической сети, развития геологических и инженерно-геологических процессов и конфигурации предполагаемой сферы взаимодействия проектируемых объектов с геологической средой.
6.9. Количество точек наблюдений (в том числе горных выработок) при проведении инженерно-геологической съемки соответствующего масштаба в пределах границ территории следует определять в зависимости от категории сложности инженерно-геологических условий (приложение Б) с учетом степени обнаженности исследуемой территории или отдельных ее частей (предусматривая сокращение числа горных выработок за счет обнажений горных пород) в соответствии с табл.6.1.
Часть горных выработок допускается заменять точками зондирования и геофизических наблюдений при соответствующем обосновании в программе изысканий.
Количество горных выработок следует определять с учетом ранее пройденных выработок. На территории, где ранее пройдено достаточное количество выработок, как правило, следует дополнительно проходить контрольные выработки с учетом ожидаемых изменений инженерно-геологических условий. Выработки и точки наблюдений должны сгущаться на участках со сложными инженерно-геологическими условиями и в местах сочленений различных геоморфологических элементов и типов ландшафтов.
Глубина проходки горных выработок при инженерно-геологической съемке должна обеспечивать установление геологического разреза и гидрогеологических условий в пределах предполагаемой сферы взаимодействия проектируемых объектов соответствующего назначения с геологической средой.
6.10. При проведении инженерно-геологических съемок следует учитывать требования, отражающие отраслевую специфику соответствующих видов строительства.
Отдельные виды изыскательских работ, входящих в состав инженерно-геологической съемки, следует выполнять в соответствии с общими техническими требованиями к их производству.
6.11. При изысканиях для разработки обоснований инвестиций в строительство по трассам линейных сооружений точки наблюдений, в том числе горные выработки, следует размещать в пределах полосы трассы вдоль ее оси, по поперечникам, в местах переходов через водотоки и пересечений других линейных сооружений, а также на характерных элементах рельефа (склоны, борта оврагов, тальвеги, заболоченные участки и др.).

Таблица 6.1

┌───────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│Категория слож-│Количество точек наблюдений на 1 км2 инженерно-геологи-│
│ности  инженер-│ческой съемки (в числителе), в том числе горных вырабо-│
│но-геологичес- │               ток (в знаменателе)                     │
│  ких условий  ├───────────────────────────────────────────────────────┤
│               │       Масштаб  инженерно-геологической съемки         │
│               ├──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┤
│               │ 1:200000 │ 1:100000 │  1:50000 │  1:25000 │  1:10000  │
├───────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│       I       │ 0,5/0,15 │  1/0,35  │ 2,3/0,9  │  6/2,4   │    25/9   │
├───────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│       II      │ 0,6/0,18 │  1,5/0,5 │  3/1,4   │   9/3    │    30/11  │
├───────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│      III      │ 1,1/0,35 │  2,2/0,7 │  5,3/2   │   12/4   │    40/16  │
└───────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┘

На участках развития геологических и инженерно-геологических процессов, распространения специфических грунтов и со сложными инженерно-геологическими условиями необходимо располагать поперечники из трех-пяти выработок и увеличивать ширину полосы инженерно-геологической съемки.
Расстояния между выработками по трассе следует устанавливать в зависимости от ее назначения (вида), протяженности и сложности инженерно-геологических условий в пределах от 500 до 1000-3000 м, а глубину выработок - до 3-5 м.
6.12. Полевые методы исследования грунтов следует использовать для оценки физико-механических свойств грунтов в массиве, установления характера пространственной изменчивости свойств грунтов, выявления, уточнения и прослеживания границ литологических тел (пластов, прослоев, линз) и других целей. На этом этапе изысканий рекомендуется применение зондирования (приложение И), прессиометрии, а также выполнение геофизических исследований в соответствии с п.5.7.
Методы и объемы этих работ следует устанавливать в программе изысканий с учетом сложности инженерно-геологических условий исследуемой территории.
Количество точек статического и (или) динамического зондирования должно быть не менее шести на каждом геоморфологическом элементе.
6.13. Гидрогеологические исследования следует выполнять для ориентировочной оценки водопроницаемости - коэффициента фильтрации. Допускается применение экспресс-откачек (наливов) в процессе или после бурения скважин. Количество опытов для водоносного горизонта (на участках с однородным составом грунтов) следует принимать не менее шести.
Из каждого водоносного горизонта в пределах предполагаемой сферы взаимодействия проектируемого объекта с геологической средой следует отбирать не менее трех проб воды на стандартный химический анализ в соответствии с приложением Н.
6.14. Стационарные наблюдения для изучения изменений отдельных факторов инженерно-геологических условий во времени следует организовывать и проводить в соответствии с п.5.10.
6.15. Лабораторные методы определения показателей свойств грунтов следует выполнять для классифицирования грунтов в соответствии с ГОСТ 25100-95, оценки их состава и физических характеристик согласно ГОСТ 5180-84. Количество отобранных в процессе изысканий образцов грунта должно быть не менее шести для каждого основного литологического пласта (слоя).
Оценку прочностных и деформационных свойств грунтов (при необходимости) следует осуществлять в соответствии с региональными таблицами характеристик грунтов, специфических для исследуемого района (если они имеются и согласованы в установленном порядке), или по показателям физических характеристик в соответствии с требованиями СНиП 2.02.01-83* (таблицы 1-3 приложения 1).
Характеристику состава и состояния крупнообломочных и скальных грунтов следует приводить по результатам их визуального описания (петрографический состав, размер обломков, их процентное содержание, состав и состояние заполнителя, трещиноватость, степень выветрелости и др.), с использованием справочных табличных данных, а также по результатам геофизических исследований.
При изысканиях для разработки предпроектной документации при определении свойств грунтов следует также пользоваться методом инженерно-геологических аналогий.
6.16. Прогноз изменений инженерно-геологических и гидрогеологических условий при изысканиях для разработки предпроектной документации на значительные по размерам территории (схемы комплексной оценки и использования территории, размещения объектов строительства, инженерной защиты территорий и объектов строительства от опасных геологических процессов и т.п.) следует осуществлять, как правило, в форме качественного прогноза с использованием сравнительно-геологических методов (природных аналогов и инженерно-геологических аналогий).
Прогноз следует осуществлять на основе обобщения материалов изысканий прошлых лет, аэро- и космоматериалов и данных инженерно-геологического картирования исследуемой территории с учетом результатов рекогносцировочного обследования.
В результате прогноза изменений инженерно-геологических условий в районе изысканий устанавливаются:
возможность возникновения и развития процессов и явлений определенного вида и масштаба;
направленность и характер возможных изменений состава и состояния грунтов под воздействием природных и техногенных факторов и проявления особых (специфических) свойств грунтов и их ориентировочные характеристики, а также категорию (степень) опасности природных процессов в соответствии со СНиП 22-01-95 и тенденцию (направления) изменения отдельных факторов инженерно-геологических условий.
6.17. Состав и содержание технического отчета (заключения) о результатах инженерно-геологических изысканий для разработки предпроектной документации должны соответствовать требованиям пп.6.3-6.5 СНиП 11-02-96 и настоящего Свода правил. В заключении отчета должны быть сформулированы рекомендации и предложения по проведению последующих изысканий.

7. Инженерно-геологические изыскания для разработки проекта

7.1. Инженерно-геологические изыскания для разработки проекта строительства предприятий, зданий и сооружений должны обеспечивать комплексное изучение инженерно-геологических условий выбранной площадки (участка, трассы) и прогноз их изменений в период строительства и эксплуатации с детальностью, достаточной для разработки проектных решений.
Инженерно-геологические изыскания должны обеспечивать получение материалов и данных для обоснования компоновки зданий и сооружений, конструктивных и объемно-планировочных решений, составления генерального плана проектируемого объекта, разработки мероприятий и сооружений по инженерной защите, охране геологической среды и созданию безопасных условий жизни населения, проекта организации строительства.
7.2. При комплексном изучении инженерно-геологических условий территории выбранной площадки (трассы) состав и объемы изыскательских работ должны быть достаточными для выделения в плане и по глубине инженерно-геологических элементов по ГОСТ 20522-96 с определением для них лабораторными и (или) полевыми методами прочностных и деформационных характеристик грунтов, их нормативных и расчетных значений, а также установления гидрогеологических параметров, количественных показателей интенсивности развития геологических и инженерно-геологических процессов (с учетом требований СНиП 2.01.15-90 и СНиП 22-01-95), агрессивности подземных вод к бетону и коррозионной активности к металлам в сфере взаимодействия проектируемого объекта с геологической средой.
7.3. Сбор и обработка материалов изысканий и исследований прошлых лет (п.5.2) должны предшествовать проведению инженерно-геологической съемки и дешифрированию аэро- и космоматериалов (п.5.3).
7.4. При инженерно-геологических изысканиях для разработки проекта следует выполнять инженерно-геологическую съемку исследуемой территории площадки в масштабах, как правило, 1:5000 - 1:2000 (табл.7.1) и притрассовой полосы линейных сооружений - в масштабах 1:10000 - 1:2000 (табл.7.2).
При проектировании особо ответственных объектов строительства (в том числе уникальных зданий и сооружений) в сложных инженерно-геологических условиях допускается выполнение съемки в масштабе 1:1000 - 1:500 при соответствующем обосновании в программе изысканий.
Выбор масштаба инженерно-геологической съемки следует осуществлять в зависимости от размера исследуемой территории, сложности инженерно-геологических условий и характера проектируемых зданий и сооружений.
7.5. Границы инженерно-геологической съемки следует устанавливать, как правило, в зависимости от положения основных орогидрографических рубежей (геоморфологических элементов), отражающих основные закономерности геологического строения и инженерно-геологических особенностей исследуемой территории, естественных и искусственных гидродинамических границ, с учетом необходимости выявления и изучения на сопредельной территории комплекса природно-техногенных факторов, обусловливающих развитие опасных геологических и инженерно-геологических процессов на территории проектируемого объекта строительства.
7.6. Количество точек наблюдений при выполнении инженерно-геологической съемки (в том числе горных выработок) следует устанавливать в зависимости от принятого в программе изысканий масштаба съемки и категории сложности инженерно-геологических условий в соответствии с табл.7.1.
Количество горных выработок необходимо устанавливать с учетом ранее пройденных выработок и осуществлять их необходимое сгущение в соответствии с масштабом съемки.
7.7. Определение направлений маршрутов в пределах границ инженерно-геологической съемки и состав наблюдений на них следует принимать согласно пп.5.4 и 5.5.
Размещение горных выработок в пределах территории съемки следует осуществлять по выбранным направлениям маршрутных наблюдений, предусматривая наибольшее количество выработок в местах сочленения отдельных геоморфологических элементов и на участках проявления опасных геологических процессов.

Таблица 7.1

┌───────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│Категория слож-│Количество точек наблюдений на 1 км2 инженерно-геологи-│
│ности  инженер-│ческой съемки (в числителе), в том числе горных вырабо-│
│но-геологичес- │ток (в знаменателе)                                    │
│ких условий    ├───────────────────────────────────────────────────────┤
│               │        Масштаб инженерно-геологической съемки         │
│               ├─────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────┤
│               │    1:5000   │    1:2000    │    1:1000   │    1:500   │
├───────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┤
│       I       │     50/25   │    200/100   │    600/300  │    990/500 │
├───────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┤
│       II      │     70/35   │    350/175   │   1150/575  │   1630/800 │
├───────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┤
│      III      │    100/50   │    500/250   │   1500/750  │   3200/1600│
└───────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────┘

Примечания:
1 Количество горных выработок установлено для слабо обнаженной местности. При наличии обнажений количество горных выработок допускается уменьшать на 20-40% в зависимости от степени обнаженности местности.
2 Инженерно-геологическая съемка в масштабе 1:500 выполняется в сложных инженерно-геологических условиях (п.4.1) при обосновании в программе изысканий.

7.8. Глубину выработок следует устанавливать, исходя из предполагаемой сферы взаимодействия намечаемых объектов строительства с геологической средой с учетом вида (характера) проектируемых зданий и сооружений и требований пп.8.5-8.7.
Выбор способа и разновидности бурения скважин следует устанавливать в соответствии с п.5.6.
7.9. На участках распространения специфических грунтов до 30% горных выработок необходимо проходить на полную их мощность или до глубины, где наличие таких грунтов не будет оказывать влияния на устойчивость проектируемых зданий и сооружений.
При изысканиях на участках развития геологических и инженерно-геологических процессов выработки следует проходить на 3-5 м ниже зоны их активного развития. При выполнении изысканий в указанных условиях необходимо учитывать дополнительные требования к производству изыскательских работ согласно соответствующим частям настоящего Свода правил (п.4.1).
7.10. Ширину притрассовой полосы линейных сооружений, среднее расстояние между горными выработками и их глубину при инженерно-геологической съемке следует принимать в соответствии с табл.7.2.
7.11. Для выявления общих закономерностей геологического строения и гидрогеологических условий, а также инженерно-геологических особенностей исследуемой территории следует предусматривать проходку опорных горных выработок до маркирующего горизонта (в частности, регионального водоупора).
Количество опорных выработок следует устанавливать в процессе маршрутных наблюдений, но не менее одной в пределах каждого основного геоморфологического элемента исследуемой территории.
7.12. Геофизические исследования следует выполнять для выявления и прослеживания неоднородности строения массива грунтов в пределах исследуемой территории, определения направления и скорости движения подземных вод, оценки характеристик физико-механических свойств грунтов в массиве и решения других задач в соответствии с п.5.7 с проведением параметрических измерений на опорных (ключевых) участках.
7.13. Полевые исследования грунтов следует осуществлять в соответствии с требованиями п.5.8.
Полевые исследования грунтов следует выполнять комплексно на опорных или иных характерных участках исследуемой территории.
При полевых исследованиях следует применять статическое и динамическое зондирование для расчленения толщи грунтов в массиве на отдельные слои, оценки пространственной изменчивости свойств грунтов, количественной оценки их прочностных и деформационных характеристик (приложение И), а также для оконтуривания слабых грунтов, уточнения рельефа поверхности скальных пород, определения степени уплотнения и упрочнения насыпных и намывных грунтов и их изменения во времени, определения динамической устойчивости водонасыщенных грунтов и для других целей.
Точки зондирования следует, как правило, размещать в створах горных выработок в количестве не менее шести для каждого инженерно-геологического элемента.

Таблица 7.2

┌───────────────┬─────────┬─────────────┬───────────────────────────────┐
│Вид    линейных│Ширина   │Среднее рас- │  Глубина горной выработки, м  │
│сооружений     │полосы   │стояние между│                               │
│               │трассы, м│горными выра-│                               │
│               │         │ботками    по│                               │
│               │         │трассе, м    │                               │
├───────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┬────────────────┤
│Железная       │ 200-500 │   350-500   │    До 5      │На 2 м ниже нор-│
│дорога         │         │             │              │мативной глубины│
├───────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┤промерзания     │
│Автомобильная  │ 200-500 │   350-500   │    До З      │грунта  с учетом│
│дорога         │         │             │              │положения проек-│
├───────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┤тных     отметок│
│Магистральный  │ 100-500 │   500-1000  │На 1-2 м  ниже│(красной линии) │
│трубопровод    │         │             │предполагаемой│                │
│               │         │             │глубины  зало-│                │
│               │         │             │жения  трубо- │                │
│               │         │             │провода       │                │
├───────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┴────────────────┤
│Эстакада для   │   100   │   100-200   │             3-7               │
│наземных       │         │             │                               │
│коммуникаций   │         │             │                               │
├───────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────────────────────┤
│Воздушная линия│         │             │                               │
│связи  и элект-│         │             │                               │
│ропередачи нап-│         │             │                               │
│ряжением, кВ:  │         │             │                               │
│      до 35    │ 100-300 │  1000-3000  │             3-5               │
│   свыше 35    │ 100-300 │  1000-3000  │             5-7               │
├───────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┬───────────────┤
│Кабельная линия│  50-100 │   300-500   │На 1-2  м  ниже│На 1-2  м  ниже│
│связи          │         │             │предполагаемой │нормативной    │
├───────────────┼─────────┼─────────────┤глубины заложе-│глубины промер-│
│Водопровод, ка-│ 100-200 │   100-300   │ния трубопрово-│зания грунта   │
│нализация, теп-│         │             │да     (шпунта,│               │
│лосеть и газо- │         │             │острия свай)   │               │
│провод         │         │             │               │               │
├───────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┴───────────────┤
│Подземный  кол-│ 100-200 │   100-200   │На 2 м ниже предполагаемой глу-│
│лектор - водо- │         │             │бины    заложения    коллектора│
│сточный и      │         │             │(шпунта, острия свай)          │
│коммуникацион- │         │             │                               │
│ный            │         │             │                               │
└───────────────┴─────────┴─────────────┴───────────────────────────────┘

Примечания:
1 На участках распространения специфических грунтов, развития опасных геологических процессов и индивидуального проектирования следует предусматривать отдельные поперечники из трех-пяти выработок, а также уменьшать расстояние между выработками и увеличивать их глубину.
2 При проектировании воздушных линий электропередачи или других сооружений на свайных фундаментах глубину выработок следует принимать с учетом п.8.13.
3 При проложении в одном коридоре нескольких трасс линейных сооружений количество и глубину выработок следует устанавливать в программе изысканий, исходя из максимальных глубин и минимальных расстояний между выработками для соответствующих видов линейных сооружений.

Определение прочностных и деформационных характеристик грунтов полевыми методами - испытаниями штампом, прессиометрами, срезом целиков, вращательным срезом следует выполнять при проектировании зданий и сооружений I уровня ответственности (ГОСТ 27751-88), а также зданий и сооружений II уровня ответственности, чувствительных к неравномерным осадкам, и в тех случаях, когда в сфере взаимодействия сооружений с геологической средой залегают неоднородные, тонкослоистые, текучие глинистые, водонасыщенные песчаные, искусственные, крупнообломочные и т.п. грунты, из которых затруднен отбор монолитов.
Количество испытаний грунтов штампом и срезом целиков для каждого характерного инженерно-геологического элемента следует устанавливать не менее трех, испытаний прессиометром и вращательным срезом - не менее шести.
В случае проектирования свайных фундаментов (с длиной забивных свай до 15 м) следует выполнять статическое зондирование и, как правило, испытания грунтов эталонной сваей в количестве не менее трех для каждого характерного участка.
При проектировании на объекте зданий и сооружений повышенного уровня ответственности на свайных фундаментах - уникальных или со значительными нагрузками на фундаменты, при предполагаемой длине свай более 15 м и в других случаях (наличие слабых грунтов большой мощности и т.п.) следует проводить статические испытания натурных свай. Количество и условия испытаний натурных свай следует обосновывать в программе изысканий в соответствии с техническим заданием заказчика.
Для определения гранулометрического состава крупнообломочных грунтов и гравелистых песков следует осуществлять в поле грохочение и рассев проб по фракциям определения влажности и плотности в массиве - способами обмера и взвешивания (в частности, мерной лунки, мерного куба и др.).
Следует также выполнять петрографическую разборку по фракциям гравия и гальки (после рассева в полевых условиях крупнообломочных грунтов) и определять процентное содержание различных петрографических разновидностей.
7.14. Гидрогеологические исследования следует выполнять в целях определения гидрогеологических условий, включая оценку водопроницаемости и фильтрационной неоднородности грунтов, глубину залегания, сезонные и многолетние колебания уровня подземных вод, мощность водоносных пород, направление потока подземных вод, их химический состав, агрессивность к бетону и коррозионную активность к металлам в предполагаемой сфере взаимодействия проектируемых объектов с геологической средой.
Методы полевых определений гидрогеологических параметров следует принимать в соответствии с приложением К.
На опорных участках следует проводить, как правило, пробные и опытные одиночные откачки (при соответствующем обосновании в программе изысканий - опытные кустовые откачки).
В сложных гидрогеологических условиях рекомендуется выполнять все виды откачек, включая опытно-эксплуатационные. При этом одиночные откачки следует считать дополнением к более точному методу кустового опробования.
Для ориентировочной оценки водопроницаемости и фильтрационной неоднородности водонасыщенных грунтов (в особенности, слабопроницаемых) рекомендуется применять экспресс-методы (откачки воды тартанием в процессе бурения скважин) в количестве не менее шести для каждого водоносного горизонта.
Виды и продолжительность откачек воды из скважин и число понижений уровня воды следует принимать в соответствии с приложением Л.
Количество опытов по определению фильтрационных свойств грунтов (пробные и опытные одиночные откачки, наливы в шурфы) должно составлять не менее трех для каждого водоносного горизонта или основной литологической разности грунтов в зоне аэрации.
Гидрохимическое опробование скважин в процессе проведения любого вида откачек обязательно.
Каждый водоносный горизонт в пределах сферы взаимодействия должен быть охарактеризован не менее чем тремя стандартными анализами проб воды, единовременно отобранных в каждый период (сезон) года.
Каждый вид агрессивности и коррозионной активности воды-среды в зоне воздействия на строительные конструкции и кабели должен быть подтвержден не менее чем тремя анализами.
7.15. Стационарные наблюдения за изменениями отдельных факторов инженерно-геологических условий исследуемой территории следует продолжать (если они были начаты на предшествующих этапах изысканий) или при необходимости (установленной в процессе инженерно-геологических изысканий) организовывать вновь.
7.16. Лабораторные исследования образцов грунтов и подземных вод следует осуществлять в соответствии с требованиями п.5.11.
Виды лабораторных исследований и количество образцов грунтов следует устанавливать соответствующими расчетами в программе изысканий для каждого характерного слоя (инженерно-геологического элемента) в зависимости от требуемой точности определения их свойств, степени неоднородности грунтов и уровня ответственности проектируемого объекта (с учетом результатов ранее выполненных изысканий в данном районе).
При отсутствии требуемых для расчетов данных следует обеспечивать по каждому выделенному инженерно-геологическому элементу получение частных значений в количестве не менее 10 характеристик состава и состояния грунтов или не менее 6 характеристик механических (прочностных и деформационных) свойств грунтов, с учетом п.2.16 СНиП 2.02.01-83*.
Определение прочностных и деформационных характеристик грунтов в лабораторных условиях следует производить, как правило, методом трехосного сжатия (ГОСТ 12248-96) и их результаты использовать для корректировки данных испытаний методами компрессионного сжатия и одноплоскостного среза.
По образцам грунтов, отбираемых из опорных скважин, следует проводить определения характеристик грунтов по полному комплексу, включая прочностные и деформационные.
Из каждого водоносного горизонта следует отбирать не менее трех проб воды (в каждый сезон года) для оценки их химического состава по результатам стандартного анализа, а при необходимости (п.5.9) - полного или специального анализа.
7.17. При обследовании зданий и сооружений, характеризующихся наличием деформаций, следует собирать сведения об их конструкции (в том числе фундаментов), характере вертикальной планировки территории, системе и состоянии ливневой канализации, дренажей и водонесущих инженерных сетей. При этом необходимо устанавливать характер и величины деформаций грунтов основания и конструкций зданий и сооружений, строение геолого-литологического разреза и глубину уровня подземных вод, характеристики состава, состояния и свойств грунтов оснований зданий и сооружений, в сопоставлении с материалами ранее выполненных изысканий.
Обследование состояния деформируемых зданий и сооружений следует проводить совместно с представителями организаций, осуществляющих проектирование объекта строительства и местной службы эксплуатации этих зданий и сооружений.
7.18. Для разработки рабочего проекта на строительство технически несложных объектов производственного и жилищно-гражданского назначения, по которым имеются материалы инженерно-геологических изысканий для предпроектной документации с необходимой детальностью, изыскательские работы следует выполнять по правилам раздела 8.
7.19. Прогноз возможных изменений инженерно-геологических и гидрогеологических условий в соответствии с техническим заданием заказчика при изысканиях для разработки проектной документации следует осуществлять, как правило, в форме количественного прогноза с установлением числовых значений прогнозируемых характеристик состава и свойств грунтов, закономерностей возникновения и интенсивности (скорости) развития геологических и инженерно-геологических процессов в пространстве и во времени.
Количественный прогноз возможных изменений инженерно-геологических условий площадки (участка, трассы) изысканий следует осуществлять на основе полученных при изысканиях результатов изучения состава, состояния и свойств грунтов лабораторными и полевыми методами, данными стационарных наблюдений за динамикой развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов с использованием аналитических (расчетных) методов и при необходимости методов физического моделирования (для прогноза развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов, исследование которых непосредственно в натуре затруднено), с учетом материалов изысканий прошлых лет.
Для обоснования количественного прогноза изменений инженерно-геологических условий в соответствии с техническим заданием заказчика следует выполнять, как правило, дополнительный объем полевых и лабораторных изыскательских работ и исследований.
Для составления количественного прогноза возможных изменений инженерно-геологических условий на территории проектируемого строительства ответственных зданий и сооружений в особо сложных природно-техногенных условиях рекомендуется при необходимости привлекать специализированные проектные и (или) научно-исследовательские организации.
7.20. Состав и содержание технического отчета (заключения) о результатах выполненных инженерно-геологических изысканий для разработки проекта строительства предприятия, здания и сооружения должны соответствовать требованиям пп.6.7-6.22 СНиП 11-02-96 и настоящего Свода правил. В заключение отчета должны быть сформулированы рекомендации и предложения по проведению последующих изысканий.
При определении нормативных и расчетных значений показателей прочностных и деформационных свойств грунтов выделенных инженерно-геологических элементов необходимо использовать в расчетах результаты полевых и лабораторных исследований, выполненных на предшествующих стадиях работ в пределах границ площадки (участка) изысканий и в прилегающей зоне.
Ширину прилегающей зоны следует принимать равной среднему расстоянию между выработками соответствующего масштаба инженерно-геологической съемки с учетом категории сложности инженерно-геологических условий и расположения объекта в пределах геоморфологических элементов. При обосновании в программе изысканий допускается увеличивать прилегающую зону в пределах одного геоморфологического элемента.
Данные инженерно-геологических изысканий, выполненных за пределами прилегающей зоны, следует использовать при составлении прогноза изменений свойств грунтов и установлении их изменений на освоенных (застроенных) территориях.

8. Инженерно-геологические изыскания для разработки рабочей документации

8.1. Инженерно-геологические изыскания для разработки рабочей документации должны обеспечивать детализацию и уточнение инженерно-геологических условий конкретных участков строительства проектируемых зданий и сооружений и прогноз их изменений в период строительства и эксплуатации с детальностью, необходимой и достаточной для обоснования окончательных проектных решений.
Инженерно-геологические изыскания должны обеспечивать получение материалов и данных, необходимых для разработки окончательных объемно-планировочных решений, расчетов оснований, фундаментов и конструкций проектируемых зданий и сооружений, детализации проектных решений по инженерной защите, охране окружающей среды, рациональному природопользованию и обоснованию методов производства земляных работ в соответствии с требованиями п.4.20 СНиП 11-02-96.
8.2. Инженерно-геологические изыскания следует выполнять, как правило, на конкретных участках размещения зданий и сооружений в соответствии с проектом, в том числе на участках индивидуального проектирования и переходов через естественные и искусственные препятствия трасс линейных сооружений.
Состав и объемы изыскательских работ следует устанавливать в программе изысканий с учетом вида (назначения) зданий и сооружений (трасс), уровня их ответственности, сложности инженерно-геологических условий, наличия данных ранее выполненных изысканий и необходимости обеспечения окончательного выделения инженерно-геологических элементов, установления для них нормативных и расчетных показателей на основе определений лабораторными и (или) полевыми методами физических, прочностных, деформационных, фильтрационных и других характеристик свойств грунтов, уточнения гидрогеологических параметров водоносных горизонтов, количественных характеристик динамики геологических процессов и получения других данных для осуществления расчетов оснований, фундаментов и конструкций зданий и сооружений, обоснования их инженерной защиты, а также для решения отдельных вопросов, возникших при разработке, согласовании и утверждении проекта.
8.3. Горные выработки следует располагать по контурам и (или) осям проектируемых зданий и сооружений, в местах резкого изменения нагрузок на фундаменты, глубины их заложения, на границах различных геоморфологических элементов.
Для изучения инженерно-геологических условий в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой при наличии опасных геологических и инженерно-геологических процессов при необходимости следует располагать дополнительные выработки за пределами контура проектируемых зданий и сооружений, в том числе и на прилегающей территории.
8.4. Расстояния между горными выработками следует устанавливать с учетом ранее пройденных выработок в зависимости от сложности инженерно-геологических условий (приложение Б) и уровня ответственности проектируемых зданий и сооружений (ГОСТ 27751-88) в соответствии с табл.8.1.

Таблица 8.1.

┌───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│Категория сложности ин-│Расстояние между горными выработками для зданий│
│женерно-геологических  │и сооружений I и II уровней ответственности, м │
│условий                ├───────────────────────┬───────────────────────┤
│                       │           I           │          II           │
├───────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│           I           │         75-50         │        100-75         │
│                       │                       │                       │
│          II           │         40-30         │         50-40         │
│                       │                       │                       │
│         III           │         25-20         │         30-25         │
└───────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────────┘

Примечание.
Большие значения расстояний следует применять для зданий и сооружений малочувствительных к неравномерным осадкам, меньшие - для чувствительных к неравномерным осадкам, с учетом регионального опыта и требований проектирования.

При наличии в основании зданий и сооружений грунтов, характеризующихся неоднородным составом и состоянием, изменчивой мощностью, проявлением опасных геологических процессов и т.п., расстояния между выработками допускается принимать менее 20 м, а также проходить их под отдельные опоры фундаментов при соответствующем обосновании в программе изысканий.
Общее количество горных выработок в пределах контура каждого здания и сооружения II уровня ответственности должно быть, как правило, не менее трех, включая выработки, пройденные ранее, а для зданий и сооружений I уровня ответственности - не менее 4-5 (в зависимости от их вида).

Таблица 8.2

┌───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│Здание на ленточных фундаментах    │Здание на отдельных опорах         │
├─────────────────┬─────────────────┼─────────────────┬─────────────────┤
│Нагрузка на  фун-│Глубина    горной│Нагрузка на  опо-│Глубина    горной│
│дамент,      кН/м│выработки  от по-│ру, кН           │выработки  от по-│
│(этажность)      │дошвы фундамента,│                 │дошвы фундамента,│
│                 │м                │                 │м                │
├─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ До 100 (1)      │       4-6       │      До 500     │       4-6       │
├─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ 200 (2-3)       │       6-8       │        1000     │       5-7       │
├─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ 500 (4-6)       │      9-12       │        2500     │       7-9       │
├─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ 700 (7-10)      │     12-15       │        5000     │       9-13      │
├─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ 1000 (11-16)    │     15-20       │       10000     │      11-15      │
├─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ 2000 (более 16) │     20-23       │       15000     │      12-19      │
├─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│                 │                 │       50000     │      18-26      │
└─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘

Примечания:
1 Меньшие значения глубин горных выработок принимаются при отсутствии подземных вод в сжимаемой толще грунтов основания, а большие - при их наличии.
2 Если в пределах глубин, указанных в таблице, залегают скальные грунты, то горные выработки необходимо проходить на 1-2 м ниже кровли слабовыветрелых грунтов или подошвы фундамента при его заложении на скальный грунт, но не более приведенных в таблице глубин.

При расположении группы зданий и сооружений II и III уровней ответственности, строительство которых осуществляется по проектам массового (типовым) и повторного применения, а также для технически несложных объектов на участке с простыми и средней сложности инженерно-геологическими условиями, размеры которого не выходят за пределы максимальных расстояний между горными выработками (согласно таблице 8.1), выработки в пределах контура каждого здания и сооружения могут не предусматриваться, а общее их количество допускается ограничивать пятью выработками, располагаемыми по углам и в центре участка.
На участках отдельно стоящих зданий и сооружений III уровня ответственности (складские помещения, павильоны, подсобные сооружения и т.п.), размещаемых в простых и средней сложности инженерно-геологических условиях, следует проходить 1-2 выработки.
8.5. Глубины горных выработок при изысканиях для зданий и сооружений, проектируемых на естественном основании, следует назначать в зависимости от величины сферы взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой и, прежде всего, величины сжимаемой толщи с заглублением ниже нее на 1-2 м.
При отсутствии данных о сжимаемой толще грунтов оснований фундаментов глубину горных выработок следует устанавливать в зависимости от типов фундаментов и нагрузок на них (этажности) по табл.8.2.
Для массивов скальных грунтов с тектоническими нарушениями глубина горных выработок устанавливается программой изысканий.
8.6. Глубину горных выработок при плитном типе фундаментов (ширина фундаментов более 10 м) следует устанавливать по расчету, а при отсутствии необходимых данных глубину выработок следует принимать равной половине ширины фундамента, но не менее 20 м для нескальных грунтов. При этом расстояние между выработками должно быть не более 50 м, а количество выработок под один фундамент - не менее трех.
8.7. Глубину горных выработок для свайных фундаментов в дисперсных грунтах следует принимать, как правило, ниже проектируемой глубины погружения нижнего конца свай не менее чем на 5 м (СНиП 2.02.03-85).
При нагрузке на куст висячих свай свыше 3000 кН, а также при свайном поле под всем сооружением глубину 50% выработок в нескальных грунтах следует устанавливать ниже проектируемой глубины погружения нижнего конца свай, как правило, не менее чем на 10 м.
Глубину горных выработок при опирании или заглублении свай в скальные грунты следует принимать ниже проектируемой глубины погружения нижнего конца свай не менее чем на 2 м.
Для свай, работающих только на выдергивание, глубину выработок следует принимать на 1 м ниже проектируемой глубины погружения нижнего конца свай.
При наличии в массиве скального грунта прослоек сильновыветрелых разностей и (или) дисперсного грунта глубину выработок следует устанавливать в программе изысканий, исходя из особенностей инженерно-геологических условий и характера проектируемых объектов.
8.8. На участках ограждающих и водорегуляционных плотин (дамб) водотоков и накопителей промышленных отходов и стоков (хвосто- и шламохранилищ, гидрозолоотвалов и т.п.) высотой до 25 м горные выработки необходимо размещать по осям плотин (дамб) через 50-150 м в зависимости от сложности инженерно-геологических условий и с учетом требований производственно-отраслевых (ведомственных) и (или) территориальных нормативных документов.
В сложных инженерно-геологических условиях, при высоте плотин (дамб) более 12 м следует намечать дополнительно через 100-300 м поперечники не менее чем из трех выработок.
Глубины горных выработок следует принимать с учетом величины сферы взаимодействия плотины (дамбы) с геологической средой (сжимаемой толщи и зоны фильтрации), но, как правило, не менее полуторной высоты плотин (дамб). При необходимости определения фильтрационных потерь глубины горных выработок должны быть не менее двойной-тройной величины подпора у дамб высотой до 25 м, считая от основания дамбы. В случае залегания водоупорных грунтов на меньшей глубине выработки и моделирования следует проходить ниже их кровли на 3 м.
8.9. В пределах чаш накопителей промышленных отходов и стоков проходку дополнительных горных выработок следует предусматривать в случае необходимости уточнения результатов инженерно-геологической съемки, а также оценки возможного загрязнения подземных вод.
Количество поперечников в чаше накопителей необходимо устанавливать в зависимости от геолого-гидрогеологических условий территории с учетом створов наблюдательных скважин за режимом подземных вод, расположенных в чаше накопителей. Расстояние между поперечниками не должно превышать 200-400 м, а расстояние между горными выработками в створе - 100-200м. При этом рекомендуется уменьшать расстояния между выработками на бортах оврагов и балок с целью установления оценки их устойчивости при формировании накопителей жидких отходов и стоков. Если борта чаш накопителей сложены скальными грунтами, для установления возможности утечек жидких отходов необходимо провести специальные исследования трещиноватости и проницаемости скальных пород, а также наличия и характера разрывных нарушений.
За пределами контуров чаш накопителей горные выработки необходимо располагать по поперечникам, ориентированным по направлениям предполагаемого растекания и движения промышленных стоков, а также в сторону ближайших водотоков, водоемов, водозаборов подземных вод, населенных пунктов, ценных сельскохозяйственных и лесных угодий, которые будут находиться в зоне влияния накопителей.
Расстояния между горными выработками на поперечниках от контура накопителя до объектов в зоне их влияния следует принимать от 300 до 2000 м в зависимости от сложности гидрогеологических условий и протяженности поперечника (минимальные расстояния - в сложных условиях или при протяженности поперечника до 1 км, а максимальные - при простых условиях или при протяженности поперечника более 10 км).
Глубины выработок следует, как правило, принимать не менее чем на 3 м ниже уровня подземных вод. Часть выработок (порядка 30%) следует проходить до выдержанного водоупора, но во всех случаях глубиной не менее полуторной величины подпора.
Прогноз фильтрации из накопителей следует производить с учетом изменения фильтрационных свойств вмещающих пород, а также миграционных свойств жидких отходов и стоков в процессе эксплуатации накопителей.
8.10. На участках проектируемых водозаборных сооружений поверхностных вод (затопленных водоприемников, струенаправляющих и волнозащитных дамб и др.) горные выработки следует располагать по створам, ориентированным перпендикулярно к водотоку (водоему), с расстояниями между створами 100-200 м и выработками на них через 50-100 м с учетом основных геоморфологических элементов долины (в русле, на пойме, террасах).
8.11. На полях фильтрации количество горных выработок следует принимать из расчета 2-3 выработки на 1 га исследуемой площади.
Глубины выработок следует устанавливать, как правило, до 5 м, а при близком залегании подземных вод - на 1-2 м ниже их уровня. На каждом участке с типичными почвенно-грунтовыми условиями следует проходить 1-2 выработки до глубины 8-10 м. Для оценки возможного загрязнения водоносного горизонта в соответствии с техническим заданием заказчика часть выработок следует проходить на 1-2 м ниже водоупора или слабопроницаемого слоя.
8.12. На участках трасс линейных сооружений индивидуального проектирования (возведения искусственных сооружений, выемок, насыпей и др.) размещение и глубину горных выработок следует принимать в соответствии с табл.8.3.

Таблица 8.3

┌────────────┬──────────────────────────────────────────┬───────────────┐
│Сооружения  │       Размещение горных выработок        │Глубина горных │
│            ├──────────────┬─────────────┬─────────────┤   выработок   │
│            │Расстояние по │Расстояние на│Расстояние   │               │
│            │оси трассы, м │поперечниках,│между попере-│               │
│            │              │      м      │чниками, м   │               │
├────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────────┤
│                  Насыпи и выемки высотой (глубиной):                  │
├────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────┤
│ до 12 м    │100-300 и    в│    25-50    │ 100-300     │Для насыпей: 3-│
│            │местах перехо-│             │ (для выемок)│5 м  на  слабо-│
│            │да  выемок   в│             │             │сжимаемых и 10-│
│            │насыпи        │             │             │15 м - на силь-│
│            │              │             │             │носжимаемых    │
│            │              │             │             │грунтах. Для   │
│            │              │             │             │выемок: на 1-3 │
│            │              │             │             │м ниже глубины │
│            │              │             │             │сезонного  про-│
│            │              │             │             │мерзания    от │
│            │              │             │             │проектной отме-│
│            │              │             │             │тки дна выемки.│
├────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ более 12 м │50-100 и     в│    10-25    │  50-100     │Для   насыпей: │
│            │местах перехо-│             │ (для выемок)│5-8 м  на сла- │
│            │да  выемок   в│             │             │босжимаемых    │
│            │насыпи        │             │             │или  на полную │
│            │              │             │             │мощность -  на │
│            │              │             │             │сильносжимае-  │
│            │              │             │             │мых грунтах  с │
│            │              │             │             │заглублением в │
│            │              │             │             │скальные   или │
│            │              │             │             │слабосжимаемые │
│            │              │             │             │на  1-3  м;  а │
│            │              │             │             │при    большей │
│            │              │             │             │мощности силь- │
│            │              │             │             │носжимаемых    │
│            │              │             │             │грунтов  -  не │
│            │              │             │             │менее полутор- │
│            │              │             │             │ной высоты на- │
│            │              │             │             │сыпи           │
├────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────────┤
│ Искусственные сооружения при переходах трасс через водотоки, лога,    │
│ овраги:                                                               │
├────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────┤
│мосты, путе-│В местах зало-│      -      │      -      │Согласно пп.8.5│
│проводы, эс-│жения  опор по│             │             │и 8.7          │
│такады и др.│1-2  выработке│             │             │               │
├────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤
│водопропуск-│В точках пере-│    10-25    │      -      │То же          │
│ные трубы   │сечения с осью│             │             │               │
│            │трубы         │             │             │               │
├────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────────┤
│ Трубопроводы и кабели при наземной или подземной проходке:            │
├────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────┤
│участки  пе-│Не менее  трех│      -      │      -      │На 3-5  м  ниже│
│реходов  че-│выработок   (в│             │             │проектируемой  │
│рез водотоки│русле и на бе-│             │             │глубины укладки│
│(подводные  │регах),  но не│             │             │трубопровода   │
│переходы)   │реже чем через│             │             │(кабеля)  -  на│
│            │50-100  м и не│             │             │реках и на  1-2│
│            │менее одной  -│             │             │м - на озерах и│
│            │при ширине во-│             │             │водохранилищах │
│            │дотока до 30 м│             │             │               │
├────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤
│участки  пе-│В местах зало-│      -      │      -      │Согласно пп.8.5│
│ресечений с │жения опор  по│             │             │и 8.7          │
│транспортны-│одной выработ-│             │             │               │
│ми и инжене-│ке            │             │             │               │
│рными комму-│              │             │             │               │
│никациями   │              │             │             │               │
└────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────────┘

Примечания:
1 Минимальные расстояния следует принимать в сложных, а максимальные - в простых инженерно-геологических условиях.
2 При переходах трасс через естественные препятствия (водотоки, лога, овраги и др.) с неустойчивыми склонами количество и глубину горных выработок следует уточнять в зависимости от типа проектируемых сооружений и характера намечаемых мероприятий по инженерной защите.
3 На участках с развитием опасных геологических и инженерно-геологических процессов или распространением слабых грунтов горные выработки необходимо размещать по оси трассы и на поперечниках, намечаемых через 50-100 м. Расстояния между выработками по оси трассы и на поперечниках следует принимать от 25 до 50 м. Количество выработок на каждом поперечнике должно быть не менее трех.
4 Грунты выемок трасс линейных сооружений следует, как правило, исследовать с целью оценки возможности использования их для укладки в земляное полотно или в качестве грунтовых строительных материалов.

На участках трасс линейных сооружений типового проектирования для обоснования рабочей документации, как правило, должны использоваться материалы изысканий, выполненных для проекта, а при необходимости следует проходить горные выработки по оси трассы для уточнения инженерно-геологических условий.
В случаях, когда требуется производить расчет основания линейных сооружений по несущей способности и (или) по деформациям, необходимо выполнять изыскания для обоснования рабочей документации в соответствии с требованиями производственно-отраслевых (ведомственных) нормативных документов.
8.13. На трассах воздушных линий электропередач# горные выработки следует размещать, как правило, в пунктах установки опор: от одной выработки в центре площадки в простых инженерно-геологических условиях до 4-5 выработок в сложных условиях.
Глубины выработок следует устанавливать до 8 м для опор на естественном основании (в зависимости от их типа), а для свайных фундаментов промежуточных опор - на 2 м ниже наибольшей глубины погружения конца свай и для угловых опор - не менее чем на 4 м ниже погружения нижнего конца свай.
8.14. На участках электрических подстанций и на прилегающих к ним территориях должны быть выполнены электроразведочные геофизические исследования с целью установления геоэлектрического разреза и удельного электрического сопротивления грунтов для проектирования заземляющих устройств.
По трассам металлических трубопроводов различного назначения следует выполнять геофизические (электрометрические) работы для определения блуждающих токов, оценки коррозионной активности грунтов и проектирования защитных сооружений.
8.15. Геофизические исследования на участках размещения зданий и сооружений следует предусматривать для уточнения отдельных характеристик в пределах сферы взаимодействия с геологической средой: глубины залегания и рельефа кровли скальных и малосжимаемых грунтов, зон развития специфических грунтов (в частности слабых водонасыщенных) и опасных геологических и инженерно-геологических процессов, а также на участках индивидуального проектирования трасс линейных сооружений, в особенности на переходах через водотоки (проектируемых опор мостов и труб под насыпями) и при решении других задач в соответствии с п.5.7 и обоснованием в программе изысканий.
8.16. Полевые исследования грунтов следует проводить на участках отдельных зданий и сооружений. Выбор методов определения характеристик грунтов следует устанавливать в зависимости от их назначения в соответствии с пп.5.8 и 7.13, с учетом характера и уровня ответственности этих зданий и сооружений.
Определение деформационных характеристик грунтов следует осуществлять испытаниями статическими нагрузками штампами и (или) прессиометрами по ГОСТ 20276-85, а прочностных характеристик - срезом целиков грунтов и (или) вращательным (поступательным) срезом по ГОСТ 21719-80, а также методами зондирования статического по ГОСТ-20069-81 и динамического (для песков) по ГОСТ-19912-81.
Испытания грунтов статическими нагрузками штампами площадью 2500 и 5000  следует осуществлять в шурфах (дудках) на проектируемой глубине (отметке) заложения фундаментов и на 2-3 м ниже нее, а в пределах сжимаемой толщи грунтов основания зданий и сооружений - штампами площадью 600  в скважинах или винтовой лопастью в массиве грунтов.
Испытания грунтов штампами предусматриваются также для корректировки значений модуля деформации грунтов, определенных в лабораторных условиях, при их использовании для расчетов оснований зданий и сооружений I-II уровня ответственности. При определении деформационных характеристик грунтов и их корректировке в качестве эталонного метода следует принимать испытания штампом площадью 2500-5000 .
Прессиометрические испытания грунтов в скважинах радиальными прессиометрами и плоскими вертикальными штампами (лопастными прессиометрами) следует выполнять в случаях, когда грунты не обладают резко выраженной анизотропией свойств (в горизонтальном и вертикальном направлениях).
Для зданий и сооружений II уровня ответственности, технически несложных и возводимых по типовым и повторно применяемым проектам в простых и средней сложности инженерно-геологических условиях, а также на участках индивидуального проектирования по трассам линейных сооружений для определения прочностных и деформационных характеристик следует предусматривать статическое и (или) динамическое зондирование.
Статическое и динамическое зондирование следует применять для решения специальных задач: определения степени уплотнения и упрочнения во времени насыпных и намывных грунтов, изменения прочности и плотности песчаных и глинистых грунтов при обводнении, дренировании, определения динамической устойчивости водонасыщенных песков и т.п.
Количество опытов по определению характеристик грунтов следует обосновывать в программе изысканий с учетом результатов предшествующих инженерно-геологических работ. Следует также обосновывать необходимость выполнения специальных полевых исследований (определение напряженного состояния массива грунтов, измерение порового давления и др.).
В пределах каждого здания и сооружения, проектируемого на свайных фундаментах, количество испытаний статическим зондированием и эталонной сваей, в соответствии с требованиями СНиП 2.02.03-85, должно быть не менее шести, а статических испытаний натурных свай (при необходимости, устанавливаемой в техническом задании заказчика) - не менее двух.
8.17. Гидрогеологические исследования следует выполнять для уточнения гидрогеологических параметров и характеристик грунтов и водоносных горизонтов, уточнения данных для составления прогноза изменения гидрогеологических условий и решения задач, связанных с проектированием водопонижающих систем, противофильтрационных мероприятий, дренажей и др.
Опытно-фильтрационные работы (откачки, наливы, нагнетания) необходимо, как правило, производить в контуре проектируемых строительных котлованов и непосредственно на участках проектируемого размещения противофильтрационных, дренажных, водопонижающих и других систем.
8.18. Стационарные наблюдения за динамикой развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов, режимом подземных вод и др., начатые на предшествующих этапах изысканий, необходимо продолжать в соответствии с п.5.10.
После завершения изысканий стационарную наблюдательную сеть в надлежащем состоянии следует передавать по акту заказчику (застройщику) для продолжения наблюдений.
8.19. Лабораторные определения физико-механических характеристик грунтов по образцам из горных выработок следует осуществлять на участках каждого проектируемого здания и сооружения или их группы (п.8.4) в соответствии с требованиями п.5.11 из всех инженерно-геологических элементов в сфере взаимодействия этих зданий и сооружений с геологической средой.
Состав, объемы (количество) и методы лабораторных определений физических, физико-химических и механических (прочностных и деформационных) характеристик грунтов и их специфических особенностей следует обосновывать в программе изысканий в соответствии с приложением М с учетом возможных изменений их свойств в основании зданий и сооружений в процессе строительства и эксплуатации объекта.
Количество определений одноименных характеристик грунтов, необходимых для вычисления нормативных и расчетных значений на основе статистической обработки результатов испытаний следует устанавливать расчетом в зависимости от степени неоднородности грунтов основания, требуемой точности (при заданной доверительной вероятности) вычисления характеристики и с учетом уровня ответственности и вида (назначения) проектируемых зданий и сооружений.
Доверительную вероятность расчетных значений характеристик грунтов следует устанавливать в соответствии с требованиями СНиП 2.02.01-83* (при расчетах по деформациям - 0,85 и по несущей способности - 0,95, но не выше 0,99) и других строительных норм и правил по проектированию оснований зданий и сооружений специального (отраслевого) назначения.
При отсутствии необходимых данных для расчета количества определений характеристик грунтов следует обеспечивать на участке каждого здания (сооружения) или их группы (п.8.4) по каждому выделенному инженерно-геологическому элементу не менее регламентированного для проекта (рабочего проекта) количества показателей (п.7.16) свойств грунтов с учетом ранее выполненных определений, включая и данные, полученные в прилегающей зоне, в соответствии с п.7.20 и табл.8.1.
Количество проб подземных вод, отбираемых из горных выработок, должно быть не менее трех из каждого водоносного горизонта. Количество проб воды следует увеличивать при значительной изменчивости показателей химического состава подземных вод или подтопления участков проектируемых зданий и сооружений промышленными стоками и иными источниками загрязнения.
Состав определяемых компонентов при проведении химического анализа проб подземных вод следует устанавливать в соответствии с п.5.11 и приложением Н.
8.20. Состав и содержание технического отчета (заключения) о результатах инженерно-геологических изысканий для разработки рабочей документации должны соответствовать требованиям пп.6.24-6.26 СНиП 11-02-96 и настоящего Свода правил. При этом в техническом отчете в соответствии с техническим заданием заказчика следует приводить количественный прогноз изменений инженерно-геологических условий в соответствии с пп.5.13 и 7.19.

9. Инженерно-геологические изыскания в период строительства, эксплуатации и ликвидации зданий и сооружений

9.1. Инженерно-геологические изыскания в период строительства, эксплуатации и ликвидации предприятий, зданий и сооружений должны обеспечивать получение материалов и данных о состоянии и изменениях отдельных компонентов геологической среды на территории объекта в соответствии с п.4.21 СНиП 11-02-96.
В период строительства осуществляются ведение геологической документации строительных выемок и оснований сооружений, а также геотехнический контроль за производством земляных работ. Другие виды работ, в том числе авторский надзор изыскательской организации, выполняются в случае необходимости по техническому заданию проектной организации, осуществляющей авторский надзор за строительством.
Состав и объемы изыскательских работ следует устанавливать в программе изысканий или в предписании на их выполнение в соответствии с техническим заданием заказчика, с учетом результатов документации строительных котлованов и положений настоящего Свода правил.
9.2. Техническое задание на инженерно-геологические изыскания дополнительно к требованиям п.4.13 СНиП 11-02-96 должно содержать данные об этапах и сроках выполнения строительных работ, о применяемых технических средствах, задачах и требуемой последовательности ведения контроля на каждом этапе строительства, порядке представления изыскательской продукции и оперативного решения вопросов по увязке полученных данных с производством строительных работ, порядке согласования, экспертизы и утверждения актов приемки работ, а также участия в их составлении.
К техническому заданию должны прилагаться имеющиеся инженерно-геологические карты и разрезы по участку подготовки основания, генплан объекта с указанием глубин выемок, карты намыва, график ведения намеченных строительных работ и т.д.
При необходимости техническое задание может содержать требования к выполнению специальных видов опытно-производственных работ (исследования на опытном фрагменте намывного сооружения, на участках искусственного улучшения свойств грунтов и т.п.).
9.3. Инженерно-геологические изыскания в период строительства должны предусматриваться, как правило, в соответствующей проектной документации и выполняться в случаях:
строительства зданий и сооружений I уровня ответственности (в том числе уникальных), а в сложных инженерно-геологических условиях - и при строительстве зданий и сооружений II уровня ответственности;
строительства в условиях стесненной городской застройки;
осуществления мероприятий по технической мелиорации грунтов оснований и устройству искусственных оснований зданий и сооружений;
необходимости продолжения (или организации вновь) стационарных наблюдений за режимом подземных вод и динамикой развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов и прогнозирования возможности их возникновения и активизации;
длительных перерывов во времени между окончанием изысканий и началом строительства объектов, а также в случаях строительства на территориях прилегающих к другим объектам, которые могут пострадать в результате проведения строительных работ или вызвать существенные изменения геологической среды (гидротехническое строительство, осушение, поливы сельхозугодий и т.п.);
непредвиденных осложнений при строительстве объектов (трудности с погружением свай на проектную глубину, деформации зданий и сооружений, расхождения между выявленными и принятыми в проектной документации данными инженерно-геологических условий, прорывы подземных вод в котлованы и выемки, обрушение их откосов и т.п.);
изменения генеральных планов объектов, в том числе со смещением контуров зданий и сооружений по отношению к контурам, в пределах которых выполнялись изыскания;
строительства объектов в зонах повышенного риска.
Выполнение изыскательских работ следует осуществлять в подготовленных для строительства котлованах, траншеях, искусственных выемках, на территориях, на которых проведена инженерная подготовка, участках земляных сооружений из намывных или насыпных грунтов в процессе их возведения, грунтовых массивах после их закрепления, мелиорации и т.п. с учетом требований СНиП 3.02.01-83.
ГАРАНТ:
См. СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты", утвержденные постановлением Госстроя СССР от 4 декабря 1987 г. N 280, введенные с 1 июля 1988 г. взамен СНиП 3.02.01-83*

9.4. При изысканиях в период строительства следует устанавливать соответствие инженерно-геологических условий, принятых в проектной документации, фактическим - на основе проведения обследования и инженерно-геологической документации котлованов, туннелей, прорезей и других выемок по результатам изучения характера напластования, состава грунтов, высачивания подземных вод, состояния и свойств грунтов в этих выемках.
В состав изысканий должно входить описание грунтов в стенках и дне котлованов и выемок, выполнение зарисовок и фотографирование, отбор при необходимости контрольных проб грунтов и подземных вод, составление детальных разрезов и исполнительных карт в масштабе 1:500-1:50 (при соответствующем обосновании - 1:10), регистрация появления и установления уровня подземных вод, зоны капиллярного насыщения грунтов, а также установление характерных особенностей поступления воды в выемки, величины водоотлива и эффективности применяемых для этого способов.
На участках возведения ограждающих и водорегулирующих плотин (дамб) водотоков и накопителей промышленных стоков, возведения высоких насыпей и глубоких выемок, трасс линейных сооружений, в том числе автодорог, железнодорожных путей и др., инженерно-геологическую документацию и наблюдения в строительных котлованах и траншеях следует выполнять с учетом требований отраслевых (ведомственных) нормативных документов для соответствующего вида строительства.
При установлении существенных расхождений с принятыми в проекте инженерно-геологическими данными, которые могут обусловить изменение принятых проектных решений, следует выполнять дополнительные изыскательские работы в объемах, обеспечивающих корректировку проекта.
При выявлении расхождений фактических инженерно-геологических условий с принятыми в проекте, результаты инженерно-геологических изысканий должны содержать предложения по уточнению соответствующих проектных решений.
9.5. При инженерно-геологических изысканиях в период строительства и проведении геотехнического контроля за качеством возведения земляного сооружения (укладки, уплотнения и намыва грунтов) и инженерной подготовки основания намывных и насыпных грунтов, в том числе планомерно возводимых отвалов пород и хвостохранилищ, следует осуществлять оценку их качества на основе сопоставления фактически полученных значений плотности сухого грунта со значениями предусмотренными проектом, а также фактические значения влажности отсыпаемых (уплотняемых) грунтов со значениями оптимальной влажности. При необходимости следует определять гранулометрический состав песчаных и крупнообломочных грунтов.
Для определения плотности грунтов следует использовать полевые экспресс-методы: виброзондирование, малогабаритные зонды (забивные, задавливаемые и др.), геофизические, в том числе ядерные методы определения плотности-влажности, вращательный срез крыльчаткой и прямой метод определения плотности-влажности - с помощью режущего цилиндра или шурфика (для крупнообломочных и песчаных грунтов со значительным содержанием включений).
Опробование грунтов должно проводиться в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87.
Контроль за осуществлением работ по технической мелиорации грунтов оснований (их закреплении) следует проводить на основе лабораторных исследований проб закрепленных грунтов, отбираемых из скважин (пройденных для этой цели) или по данным полевых испытаний грунтов на дне котлованов (выемок).
Контроль за эффективностью осуществляемых мероприятий по строительному водопонижению на участках строительства заглубленных подземных сооружений и при проходке котлованов, для устройства дренажных и других сооружений необходимо проводить на основе выполнения наблюдений в специально пройденных гидрогеологических скважинах.
Стационарные наблюдения за изменениями инженерно-геологических условий в процессе строительства, в том числе изменениями гидрогеологических условий и интенсивности развития геологических и инженерно-геологических процессов или возникновением новых процессов, следует выполнять в соответствии с требованиями п.5.10.
9.6. Специальные инженерно-геологические исследования (наблюдения) в период строительства объектов следует проводить для решения следующих задач:
определения скорости выветривания грунтов в откосах котлованов (выемок) и их устойчивости на основе осуществления систематических наблюдений за их поведением (интенсивностью разрушения) во времени;
определения изменений параметров массивов горных пород от техногенного воздействия на основе выполнения в туннелях и котлованах геофизических, в том числе сейсмоакустических исследований и др.;
наблюдения за развитием склоновых и суффозионных процессов, выдавливанием и выплыванием грунтов в откосах котлованов;
проведения испытаний на фрагменте опытного намыва земляного сооружения, если грунты не полностью отвечают установленным требованиям;
проведения инженерной подготовки оснований зданий и сооружений методами глубинного уплотнения, закрепления грунтов и др.
9.7. Результаты инженерно-геологических изысканий в период строительства следует представлять в соответствии с требованиями п.6.28 СНиП 11-02-96 в виде технического отчета (заключения), который должен содержать заключения и акты по приемке основания после инженерной подготовки участка к строительству или намыву, заключения о качестве технической мелиорации грунтов основания, а при намыве и отсыпке грунтов - заключения о разработке грунтов в карьере, материалы и акты послойного контроля намыва и приемки отдельных участков или карт намыва, акты приемки других возводимых сооружений, а также рекомендации по уточнению организации и методов производства строительных работ, в том числе по технологии искусственного закрепления грунтов, разработке профилактических и защитных мероприятий и др.
9.8. При изысканиях в период строительства и эксплуатации объектов в необходимых случаях в соответствии с заданием заказчика следует проводить обследование грунтов оснований фундаментов существующих зданий и сооружений с целью решения задач в соответствии с требованиями п.5.12.
При обследовании грунтов оснований фундаментов зданий и сооружений необходимо проходить шурфы и скважины, отбирать образцы грунтов и пробы подземных вод для лабораторных определений, выполнять зондирование, геофизические исследования и другие инженерно-геологические работы, а также проводить стационарные наблюдения за деформациями грунтов оснований зданий и сооружений и режимом подземных вод.
Глубину шурфов следует принимать из расчета проходки ниже подошвы вскрываемого фундамента, как правило, на 0,5-1 м.
Во всех пройденных шурфах необходимо выполнять описание грунтов оснований фундаментов, зарисовку (развертку) стенок шурфа (в масштабе 1:20 или 1:50), а в необходимых случаях - фотографирование.
Ниже подошвы фундамента монолиты грунта необходимо отбирать из каждой разновидности грунта ненарушенного сложения непосредственно из-под подошвы фундамента и с противоположной стенки шурфа.
Конструкция, материал и состояние фундаментов во вскрытых шурфах должны устанавливаться по поручению заказчика строительной или проектной организацией.
При проходке горных выработок должны быть выполнены мероприятия по предохранению грунтов основания существующих фундаментов от нарушения их структуры и состояния (замачивание, промерзание, вымывание, разрыхление и др.).
Существующие покрытия отмосток, противонапорную гидроизоляцию пола, защитные слои, предохраняющие грунты основания и фундаменты, нарушенные при изысканиях, необходимо восстанавливать по окончании изысканий. Выполнение этих работ должен организовывать заказчик.
9.9. В техническом отчете о результатах обследования грунтов оснований фундаментов дополнительно необходимо приводить сведения об изменениях геологической среды за период строительства и эксплуатации зданий (сооружений) и их соответствии прогнозу, включая изменения гидрогеологических условий, прочностных и деформационных характеристик грунтов и приводить нормативные и расчетные показатели грунтов выделенных инженерно-геологических элементов отдельно под фундаментами и за пределами зоны их влияния, а также их значения до строительства и эксплуатации этих зданий и сооружений по материалам изысканий прошлых лет.
9.10. Стационарные наблюдения (локальный мониторинг) за отдельными компонентами геологической среды в период эксплуатации зданий и сооружений следует осуществлять на основе сети наблюдательных пунктов (скважин, постов, точек), созданной на предшествующих этапах изысканий, а при ее отсутствии - на вновь организуемой сети для наблюдений за развитием опасных геологических и инженерно-геологических процессов, деформациями зданий и сооружений и другими факторами, оказывающими отрицательное воздействие (влияние) на эксплуатационную устойчивость зданий и сооружений.
Стационарные наблюдения следует осуществлять с помощью геодезических и геофизических методов, зондирования, лабораторных испытаний и контрольно-измерительной аппаратуры, установленной в основании зданий и сооружений, а также на участках развития геологических и инженерно-геологических процессов.
Плотность наблюдательной сети, методы и периодичность наблюдений следует определять в программе изысканий, исходя из особенностей сооружения, инженерно-геологических и гидрогеологических условий и скорости (интенсивности) протекания процессов.
Для установления степени загрязнения и состава загрязняющих компонентов грунтов и подземных вод необходимо отбирать пробы и проводить их химические анализы.
Результаты инженерно-геологических изысканий следует отражать в техническом отчете (заключении) в соответствии с требованиями п.6.29 СНиП 11-02-96 и настоящего Свода правил.
9.11. Достоверность количественного прогноза, составленного при изысканиях для разработки проектной документации, следует проверять и уточнять при изысканиях в процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений.
9.12. Инженерно-геологические изыскания в период ликвидации предприятий, зданий и сооружений должны обеспечивать в соответствии с требованиями п.4.21 СНиП 11-02-96 получение материалов и данных для обоснования проектных решений по санации (оздоровлению) и рекультивации (восстановлению почв, земель) территорий, а также представление по результатам изысканий технического отчета в соответствии с требованиями п.6.30 СНиП 11-02-96.
Состав и объемы изыскательских работ следует устанавливать в программе изысканий на основании технического задания заказчика.
При изысканиях необходимо выявлять наличие загрязняющих веществ в геологической среде, опасных для здоровья населения, и осуществлять разработку предложений по утилизации и нейтрализации этих веществ, проводить обследование состояния почвенного покрова и приводить рекомендации по замене грунтов и почв на отдельных участках территории, оценку опасности и риска от ликвидации объекта и др.
Изыскания грунтовых строительных материалов и (или) материалов для рекультивации земель после ликвидации объекта следует выполнять в соответствии с требованиями раздела 9 СНиП 11-02-96 и Свода правил по изысканиям грунтовых строительных материалов.
Изучение отдельных компонентов геологической среды, связанное с необходимостью осушения территории и (или) осуществлением других мелиоративных мероприятий, направленных на оздоровление территории после ликвидации объекта, следует проводить на основе выполнения комплекса или отдельных видов работ, предусмотренных программой изысканий.

──────────────────────────────
* Проектная подготовка строительства включает в себя: разработку предпроектной документации - определение цели инвестирования, разработку ходатайства (декларации) о намерениях и обоснования инвестиций в строительство, разработку градостроительной, проектной и рабочей документации строительства новых, расширения, реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий, зданий и сооружений.
** Здесь и далее в тексте при ссылках на пункты, разделы, таблицы и приложения имеется в виду настоящий Свод правил.

Приложение А
(рекомендуемое)

Термины и определения

┌────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│  Термин        │                      Определение                     │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Геологическая   │Верхняя часть литосферы,  представляющая собой  много-│
│среда           │компонентную динамическую систему (горные породы, под-│
│                │земные воды,  газы, физические поля - тепловые, грави-│
│                │тационные, электромагнитные и др.), в пределах которой│
│                │осуществляется инженерно-хозяйственная  (в  том  числе│
│                │инженерно-строительная) деятельность                  │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Инженерно-геоло-│Совокупность характеристик  компонентов  геологической│
│гические условия│среды исследуемой территории (рельефа,  состава и сос-│
│                │тояния горных пород,  условий их залегания и  свойств,│
│                │включая подземные воды, геологических и инженерно-гео-│
│                │логических процессов и явлений),  влияющих на  условия│
│                │проектирования и строительства,  а также на эксплуата-│
│                │цию инженерных сооружений cooтвeтствующего назначения │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Геологический   │Изменение состояния компонентов геологической среды во│
│процесс         │времени  и  в  пространстве под воздействием природных│
│                │факторов                                              │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Инженерно-геоло-│Изменение состояния компонентов геологической среды во│
│гический процесс│времени  и в пространстве под воздействием техногенных│
│                │факторов                                              │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Стационарные    │Постоянные (непрерывные или периодические)  наблюдения│
│наблюдения      │(измерения)  за изменениями состояния отдельных факто-│
│                │ров (компонентов) инженерно-геологических условий тер-│
│                │ритории в заданных пунктах                            │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Режим  подземных│Характер изменений во времени и в пространстве уровней│
│вод             │(напоров), температуры, химического, газового и бакте-│
│                │риологического состава и других характеристик  подзем-│
│                │ных вод                                               │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Категории  слож-│Условная классификация геологической среды по совокуп-│
│ности инженерно-│ности факторов инженерно-геологических условий,  опре-│
│геологических   │деляющих сложность изучения исследуемой  территории  и│
│условий         │выполнение различного состава и объемов изыскательских│
│                │работ                                                 │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Техногенные воз-│Статические и динамические нагрузки от зданий и соору-│
│действия        │жений,  подтопление и осушение территорий, загрязнение│
│                │грунтов, истощение и загрязнение подземных вод, а так-│
│                │же физические, химические, радиационные, биологические│
│                │и другие воздействия на геологическую среду           │
└────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение Б
(обязательное)

Категории сложности инженерно-геологических условий

┌───────────┬─────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┐
│ Факторы   │    I (простая)  │II (средней сложности)│  III (сложная)   │
├───────────┼─────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│Геоморфоло-│Площадка   (учас-│Площадка (участок)   в│Площадка (участок)│
│гические   │ток)  в  пределах│пределах    нескольких│в   пределах  нес-│
│условия    │одного  геоморфо-│геоморфологических    │кольких  геоморфо-│
│           │логического  эле-│элементов одного гене-│логических элемен-│
│           │мента.    Поверх-│зиса. Поверхность нак-│тов разного  гене-│
│           │ность    горизон-│лонная,  слабо расчле-│зиса.  Поверхность│
│           │тальная,  нерасч-│ненная                │сильно  расчленен-│
│           │лененная         │                      │ная               │
├───────────┼─────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│Геологичес-│Не более   двух  │Не более четырех  раз-│Более четырех раз-│
│кие в сфере│различных      по│личных   по  литологии│личных  по литоло-│
│взаимодейс-│литологии  слоев,│слоев, залегающих на- │гии  слоев.   Мощ-│
│твия зданий│залегающих  гори-│клонно или с          │ность  резко изме-│
│и          │зонтально     или│выклиниванием.        │няется.  Линзовид-│
│сооружений │слабо наклонно   │Мощность изменяется   │ное залегание сло-│
│с  геологи-│(уклон не   более│закономерно.  Сущест- │ев.   Значительная│
│ческой сре-│0,1).    Мощность│венное   изменение    │степень неоднород-│
│дой        │выдержана      по│характеристик  свойств│ности по показате-│
│           │простиранию. Не- │грунтов в плане или по│лям  свойств грун-│
│           │значительная сте-│глубине.              │тов,  изменяющихся│
│           │пень   неоднород-│Скальные грунты  имеют│в  плане или по   │
│           │ности  слоев   по│неровную  кровлю и пе-│глубине.          │
│           │показателям      │рекрыты    нескальными│Скальные грунты   │
│           │свойств  грунтов,│грунтами              │имеют сильно      │
│           │закономерно изме-│                      │расчлененную      │
│           │няющихся в  плане│                      │кровлю и перекрыты│
│           │и   по   глубине.│                      │нескальными  грун-│
│           │Скальные   грунты│                      │тами. Имеются раз-│
│           │залегают   с  по-│                      │ломы  разного  по-│
│           │верхности или пе-│                      │рядка             │
│           │рекрыты  маломощ-│                      │                  │
│           │ным слоем    не- │                      │                  │
│           │скальных грунтов │                      │                  │
├───────────┼─────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│Гидрогеоло-│Подземные    воды│Два и более  выдержан-│Горизонты  подзем-│
│гические  в│отсутствуют   или│ных горизонтов подзем-│ных  вод не выдер-│
│сфере взаи-│имеется один  вы-│ных вод, местами с не-│жаны по  простира-│
│модействия │держанный   гори-│однородным  химическим│нию и мощности,  с│
│зданий    и│зонт    подземных│составом или  обладаю-│неоднородным хими-│
│сооружений │вод  с однородным│щих напором и содержа-│ческим    составом│
│с  геологи-│химическим соста-│щих загрязнение       │или  разнообразным│
│ческой сре-│вом              │                      │загрязнением. Мес-│
│дой        │                 │                      │тами сложное чере-│
│           │                 │                      │дование водоносных│
│           │                 │                      │и водоупорных  по-│
│           │                 │                      │род.  Напоры  под-│
│           │                 │                      │земных  вод  и  их│
│           │                 │                      │гидравлическая    │
│           │                 │                      │связь   изменяются│
│           │                 │                      │по простиранию    │
├───────────┼─────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│Геологичес-│Отсутствуют      │Имеют     ограниченное│Имеют      широкое│
│кие и инже-│                 │распространение      и│распространение  и│
│нерно-гео- │                 │(или) не оказывают су-│(или)    оказывают│
│логические │                 │щественного влияния на│решающее   влияние│
│процессы,  │                 │выбор проектных  реше-│на выбор проектных│
│отрицатель-│                 │ний,  строительство  и│решений,    строи-│
│но влияющие│                 │эксплуатацию объектов │тельство и эксплу-│
│на  условия│                 │                      │атацию объектов   │
│строитель- │                 │                      │                  │
│ства и экс-│                 │                      │                  │
│плуатации  │                 │                      │                  │
│зданий    и│                 │                      │                  │
│сооружений │                 │                      │                  │
├───────────┼─────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│Специфичес-│Отсутствуют      │Имеют     ограниченное│Имеют      широкое│
│кие  грунты│                 │распространение      и│распространение  и│
│в     сфере│                 │(или) не оказывают су-│(или)    оказывают│
│взаимодейс-│                 │щественного влияния на│решающее   влияние│
│твия зданий│                 │выбор проектных  реше-│на выбор проектных│
│и  сооруже-│                 │ний,  строительство  и│решений,    строи-│
│ний с  гео-│                 │эксплуатацию объектов │тельство и эксплу-│
│логической │                 │                      │атацию объектов   │
│средой     │                 │                      │                  │
├───────────┼─────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│Техногенные│Незначительные  и│Не оказывают   сущест-│Оказывают  сущест-│
│воздействия│могут  не  учиты-│венного влияния на вы-│венное  влияние на│
│и изменения│ваться при  инже-│бор проектных  решений│выбор    проектных│
│освоенных  │нерно-геологичес-│и  проведение инженер-│решений и осложня-│
│территорий │ких изысканиях  и│но-геологических изыс-│ют    производство│
│           │проектировании   │каний                 │инженерно-геологи-│
│           │                 │                      │ческих изысканий в│
│           │                 │                      │части   увеличения│
│           │                 │                      │их состава и  объ-│
│           │                 │                      │емов работ        │
└───────────┴─────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┘

Примечание - Категории сложности инженерно-геологических условий следует устанавливать по совокупности факторов, указанных в настоящем приложении. Если какой-либо отдельный фактор относится к более высокой категории сложности и является определяющим при принятии основных проектных решений, то категорию сложности инженерно-геологических условий следует устанавливать по этому фактору. В этом случае должны быть увеличены объемы или дополнительно предусмотрены только те виды работ, которые необходимы для обеспечения выяснения влияния на проектируемые здания и сооружения именно данного фактора.

Приложение В
(рекомендуемое)

Виды, глубины и назначение горных выработок при инженерно-геологических изысканиях

┌────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────────┐
│Вид горных выработок│ Максимальная глубина │ Условия применения горных │
│                    │ горных выработок, м  │          выработок        │
├────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤
│Закопушки           │        0,6           │Для вскрытия  грунтов   при│
│                    │                      │мощности  перекрывающих от-│
│                    │                      │ложений не более 0,5 м     │
├────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤
│Расчистки           │        1,5           │Для вскрытия   грунтов   на│
│                    │                      │склонах при мощности пере- │
│                    │                      │крывающих отложений не     │
│                    │                      │более 1 м                  │
├────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤
│Канавы              │        3,0           │Для вскрытия  крутопадающих│
│                    │                      │слоев грунтов при мощности │
│                    │                      │перекрывающих отложений  не│
│Траншеи             │        6,0           │более 2,5 м                │
├────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤
│Шурфы  и дудки      │        20            │Для вскрытия грунтов, зале-│
│                    │                      │гающих   горизонтально  или│
│                    │                      │моноклинально              │
├────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤
│Шахты               │Определяется  програм-│В сложных  инженерно-геоло-│
│                    │мой изысканий         │гических условиях          │
├────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤
│Подземные   горизон-│                      │                           │
│тальные горные выра-│       То же          │            То же          │
│ботки               │                      │                           │
├────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤
│Скважины            │       То же          │Определяются  приложением Г│
│                    │                      │и программой изысканий     │
└────────────────────┴──────────────────────┴───────────────────────────┘

Приложение Г
(рекомендуемое)

Способы и разновидности бурения скважин при инженерно-геологических изысканиях

┌──────────┬────────────┬───────────┬───────────────────────────────────┐
│Способ бу-│ Разновид-  │Диаметр бу-│Условия применения (виды и характе-│
│  рения   │ность спосо-│ рения (по │          ристика грунтов)         │
│          │ ба бурения │ диаметру  │                                   │
│          │            │ обсадных  │                                   │
│          │            │ труб), мм │                                   │
├──────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────────────┤
│Колонковый│С  промывкой│  34-146   │Скальные невыветрелые  (монолитные)│
│          │водой       │           │и слабовыветрелые (трещиноватые)   │
│          ├────────────┼───────────┼───────────────────────────────────┤
│          │С  промывкой│  73-146   │Скальные слабовыветрелые  (трещино-│
│          │глинистым   │           │ватые); выветрелые и сильновыветре-│
│          │раствором   │           │лые  (рухляки);   крупнообломочные;│
│          │            │           │песчаные; глинистые                │
│          ├────────────┼───────────┼───────────────────────────────────┤
│          │С  продувкой│  73-146   │Скальные невыветрелые  (монолитные)│
│          │воздухом    │           │и  слабовыветрелые  (трещиноватые),│
│          │(охлажденным│           │необводненные,  а также  в  мерзлом│
│          │при проходке│           │состоянии;  дисперсные, твердомерз-│
│          │мерзлых     │           │лые и пластичномерзлые             │
│          │грунтов)    │           │                                   │
│          ├────────────┼───────────┼───────────────────────────────────┤
│          │С  промывкой│  73-146   │Все виды грунтов в мерзлом  состоя-│
│          │солевыми   и│           │нии                                │
│          │охлажденными│           │                                   │
│          │растворами  │           │                                   │
│          ├────────────┼───────────┼───────────────────────────────────┤
│          │С  призабой-│  89-146   │Скальные выветрелые и  сильновывет-│
│          │ной циркуля-│           │релые (рухляки),  обводненные, гли-│
│          │цией  промы-│           │нистые                             │
│          │вочной  жид-│           │                                   │
│          │кости       │           │                                   │
│          ├────────────┼───────────┼───────────────────────────────────┤
│          │Всухую      │  89-219   │Скальные выветрелые и  сильновывет-│
│          │            │           │релые (рухляки), песчаные и глинис-│
│          │            │           │тые необводненные и  слабообводнен-│
│          │            │           │ные, твердомерзлые и пластичномерз-│
│          │            │           │лые                                │
├──────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────────────┤
│Ударно-ка-│Забивной    │ 108-325   │Песчаные и глинистые  необводненные│
│натный    │            │           │и слабообводненные,  пластичномерз-│
│кольцевым │            │           │лые                                │
│забоем    ├────────────┼───────────┼───────────────────────────────────┤
│          │Клюющий     │  89-168   │Глинистые слабообводненные         │
├──────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────────────┤
│Ударно-ка-│С применени-│ 127-325   │Крупнообломочные; песчаные   обвод-│
│натный    │ем  долот  и│           │ненные и слабообводненные          │
│сплошным  │желонок     │           │                                   │
│забоем    │            │           │                                   │
├──────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────────────┤
│Вибрацион-│С применени-│  89-168   │Песчаные и глинистые обводненные  и│
│ный       │ем вибратора│           │слабообводненные                   │
│          │или вибромо-│           │                                   │
│          │лота        │           │                                   │
├──────────┼────────────┼───────────┼───────────────────────────────────┤
│Шнековый  │Рейсовое    │ 146-273   │Крупнообломочные,  песчаные,   гли-│
│          │(кольцевым  │           │нистые слабообводненные и обводнен-│
│          │забоем)     │           │ные                                │
│          ├────────────┼───────────┼───────────────────────────────────┤
│          │Поточное    │ 108-273   │Крупнообломочные, песчаные, глинис-│
│          │            │           │тые слабообводненные и обводненные │
└──────────┴────────────┴───────────┴───────────────────────────────────┘

Примечание - Применение других способов бурения допускается при соответствующем обосновании в программе изысканий.

Приложение Д
(рекомендуемое)

Задачи основных и вспомогательных методов геофизических исследований при инженерно-геологических изысканиях

┌─────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│                     │            Геофизические методы                 │
│ Задачи исследований ├────────────────────────┬────────────────────────┤
│                     │        Основные        │     Вспомогательные    │
├─────────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────┤
│              Определение геологического строения массива              │
├─────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┤
│Рельеф кровли  скаль-│Электроразведка методами│ВЭЗ по методу двух  сос-│
│ных  и  мерзлых грун-│электропрофилирования   │тавляющих   (ВЭЗ   МДС);│
│тов,  мощность   не- │(ЭП)   и   вертикального│частотное электромагнит-│
│скальных и  талых пе-│электрического  зондиро-│ное зондирование (ЧЭМЗ);│
│рекрывающих грунтов  │вания по методу кажущих-│дипольно-электромагнит- │
│                     │ся  сопротивлений (ВЭЗ);│ное       профилирование│
│                     │сейсморазведка   методом│(ДЭМП); метод отраженных│
│                     │преломленных (МПВ) и от-│волн (MOB); гравиразвед-│
│                     │раженных (МОГТ) волн    │ка                      │
├─────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤
│Расчленение  разреза.│ВЭЗ; МПВ; различные виды│ВЭЗ МДС;  ВЭЗ по  методу│
│Установление   границ│каротажа - акустический,│вызванных    потенциалов│
│между слоями  различ-│электрический, радиоизо-│(ВЭЗ ВП);  ЧЭМЗ;  верти-│
│ного  литологического│топный                  │кальное     сейсмическое│
│состава и состояния в│                        │профилирование    (ВСП);│
│скальных и дисперсных│                        │непрерывное  сейсмоакус-│
│породах              │                        │тическое  профилирование│
│                     │                        │на акваториях           │
├─────────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────┤
│ Местоположение, глубина залегания и форма локальных неоднородностей:  │
├─────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┤
│зоны трещиноватости и│ВЭЗ; ВЭЗ  МДС;  круговое│ВЭЗ ВП;    радиоволновое│
│тектонических наруше-│вертикальное  зондирова-│просвечивание;     ДЭМП;│
│ний, оценки их совре-│ние   (ВЭЗ);  метод  ес-│магниторазведка, регист-│
│менной активности    │тественного  поля  (ПС);│рация  естественного им-│
│                     │МПВ; МОГТ; ВСП; расходо-│пульсного электромагнит-│
│                     │метрия;  различные  виды│ного      поля     Земли│
│                     │каротажа;  радиокип; га-│(ЕИЭМПЗ);               │
│                     │зовоэманационная съемка;│                        │
│                     │георадиолокация         │                        │
├─────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤
│карстовые полости   и│ЭП; ВЭЗ;  ВЭЗ; ВСП; рас-│МОГТ; сейсмоакустическое│
│подземные выработки  │ходометрия,   резистиви-│просвечивание; радиовол-│
│                     │метрия, газовоэманацион-│новое     просвечивание;│
│                     │ная съемка              │гравиразведка; георадио-│
│                     │                        │локация                 │
├─────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤
│погребенные останцы и│МОГТ; ВЭЗ;  ВЭЗ МДС; ЭП;│ДЭМП; сейсмическое прос-│
│локальные  переуглуб-│гравиразведка,  магнито-│вечивание; георадиолока-│
│ления в скальном  ос-│разведка;  газово-эмана-│ция                     │
│новании              │ционная съемка          │                        │
├─────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤
│льды и сильнольдистые│ ЭП; ВЭЗ;  ВЭЗ МДС; МПВ;│ВЭЗ ВП; ДЭМП; ЧЭМЗ; мик-│
│грунты               │различные виды каротажа │ромагнитная съемка, гра-│
│                     │                        │виразведка              │
├─────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤
│межмерзлотные воды  и│ЭП; ВЭЗ МДС; термометрия│ПС; ВЭЗ ВП              │
│талики               │                        │                        │
├─────────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────┤
│                  Изучение гидрогеологических условий                  │
├─────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┤
│Глубина     залегания│МПВ; ВЭЗ                │ВЭЗ ВП                  │
│уровня подземных вод │                        │                        │
├─────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤
│Глубина    залегания,│ЭП; ЭП МДС;  ВЭЗ; резис-│ВЭЗ МДС;  ВЭЗ ВП;  ЧЭМЗ;│
│мощность линз соленых│тивиметрия              │расходометрия           │
│и пресных вод        │                        │                        │
├─────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤
│Динамика уровня     и│Стационарные  наблюдения│           -            │
│температуры подземных│ВЭЗ;  МПВ; нейтрон-нейт-│                        │
│вод                  │ронный  каротаж  (НН);  │                        │
│                     │термометрия             │                        │
├─────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤
│Направление, скорость│Резистивиметрия;  расхо-│Термометрия; спектромет-│
│движения, места разг-│дометрия; метод заряжен-│рия                     │
│рузки подземных  вод,│ного тела (МЗТ); ПС; ВЭЗ│                        │
│изменение их состава │                        │                        │
├─────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤
│Загрязнение подземных│ВЭЗ; резистивиметрия    │ПС                      │
│вод                  │                        │                        │
├─────────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────┤
│             Изучение состава, состояния и свойств грунтов             │
├─────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┤
│Скальные:            │Различные виды каротажа,│ВЭЗ                     │
│пористость и трещино-│МПВ;  сейсмоакустическое│                        │
│ватость,  статический│просвечивание;  ВСП; ла-│                        │
│модуль     упругости,│бораторные     измерения│                        │
│модуль    деформации,│удельных   электрических│                        │
│временное сопротивле-│сопротивлений   (УЭС)  и│                        │
│ние  одноосному  сжа-│скоростей упругих волн  │                        │
│тию, коэффициент  от-│                        │                        │
│пора,     напряженное│                        │                        │
│состояние            │                        │                        │
├─────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤
│Песчаные, глинистые и│Различные виды каротажа,│МПВ; сейсмическое  прос-│
│пылеватые, крупнооб- │ВСП                     │вечивание;  лабораторные│
│ломочные:            │                        │измерения УЭС и  скорос-│
│влажность, плотность,│                        │тей упругих волн        │
│пористость,    модуль│                        │                        │
│деформации,      угол│                        │                        │
│внутреннего трения  и│                        │                        │
│сцепление            │                        │                        │
├─────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤
│Песчаные и  глинистые│Различные виды каротажа;│ВЭЗ; ВЭЗ МДС            │
│мерзлые:             │ВСП;  лабораторные изме-│                        │
│влажность,     льдис-│рения  УЭС  и  скоростей│                        │
│тость,    пористость,│упругих волн            │                        │
│плотность,  временное│                        │                        │
│сопротивление одноос-│                        │                        │
│ному сжатию          │                        │                        │
├─────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤
│Коррозионная   актив-│ВЭЗ; ЭП;  ПС; лаборатор-│           -            │
│ность грунтов и нали-│ные  измерения плотности│                        │
│чие блуждающих токов │поляризующего тока;  ре-│                        │
│                     │гистрация блуждающих то-│                        │
│                     │ков                     │                        │
├─────────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────┤
│            Изучение геологических процессов и их изменений            │
├─────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┤
│Изменение напряженно-│МПВ;  ВСП;  сейсмическое│Регистрация естественно-│
│го состояния и уплот-│просвечивание; различные│го  импульсного электро-│
│нения грунтов        │виды каротажа;  резисти-│магнитного  поля   Земли│
│                     │виметрия  в скважинах  и│(ЕИЭМПЗ); ПС; эманацион-│
│                     │водоемах; гравиметрия   │ная съемка              │
├─────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤
│Оползни              │МПВ; ЭП;  ВЭЗ; различные│ПС; режимные  наблюдения│
│                     │виды каротажа           │акустической    эмиссии;│
│                     │                        │магнитные марки;  эмана-│
│                     │                        │ционная съемка; ЕИЭМПЗ  │
├─────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤
│Карст                │ВЭЗ МДС;  ЭП;  ПС;  МПВ;│ВЭЗ; ВЭЗ ВП; МЗТ; эмана-│
│                     │ОГП;  различные виды ка-│ционная съемка          │
│                     │ротажа;  резистивиметрия│                        │
│                     │в  скважинах и водоемах;│                        │
│                     │гравиметрия             │                        │
├─────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤
│Изменение    мощности│ВЭЗ; ЭП;  МПВ; ВСП; раз-│ПС; ЧЭМЗ                │
│слоя оттаивания, тем-│личные виды каротажа    │                        │
│пературы  и   свойств│                        │                        │
│мерзлых грунтов      │                        │                        │
├─────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤
│Сейсмическое микро-  │МПВ; ВСП;    гамма-гамма│Регистрация сильных зем-│
│районирование терри- │каротаж  (ГГ); регистра-│летрясений,  регистрация│
│тории                │ция  слабых  землетрясе-│микросейм,   определение│
│                     │ний, взрывов            │характеристик  затухания│
│                     │                        │и поглощения  сейсмичес-│
│                     │                        │ких волн в грунтах      │
└─────────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────┘

Примечание - В сложных инженерно-геологических условиях ВЭЗ проводится в модификации ВЭЗ МДС.

Обозначения - ЭП - электропрофилирование; ВЭЗ - вертикальное электрическое зондирование; ВЭЗ МДС - вертикальное электрическое зондирование по методу двух составляющих; ЧЭМЗ - частотное электромагнитное зондирование; ЭП МДС - электропрофилирование по методу двух составляющих; ДЭМП - дипольно-электромагнитное профилирование; ВЭЗ ВП - вертикальное электрическое зондирование вызванных потенциалов; КВЭЗ - круговое вертикальное электрическое зондирование; ПС - естественное электрическое поле; УЭС - удельное электрическое сопротивление; МЗТ - метод заряженного тела; ЕИЭМПЗ - естественное импульсное электромагнитное поле Земли; МПВ - сейсморазведка методом преломленных волн; MOB - сейсморазведка методом отраженных волн; МОГТ - сейсморазведка методом общей глубинной точки; ВСП - вертикальное сейсмическое профилирование; ОГП - сейсморазведка методом общей глубинной площадки; ННК - нейтрон - нейтронный каротаж; ГГК - гамма-гамма каротаж.

Приложение Е
(рекомендуемое)

Задачи, методы и объемы геофизических исследований при инженерно-геологических изысканиях

┌───────────────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┐
│Задачи    геофизических│Электроразведка│Сейсморазведка │Магниторазведка│
│исследований           ├───────┬───────┼───────┬───────┼───────┬───────┤
│                       │рассто-│шаг  по│рассто-│шаг  по│рассто-│шаг  по│
│                       │яние   │профи- │яние   │профи- │яние   │профи- │
│                       │между  │лю, м  │между  │лю, м  │между  │лю, м  │
│                       │лями#, │       │лями#, │       │лями#, │       │
│                       │   м   │       │   м   │       │   м   │       │
├───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│           1           │   2   │   3   │   4   │   5   │    6  │   7   │
├───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Определение     рельефа│ 50-500│ 10-100│ 50-500│Непре- │   -   │   -   │
│кровли  скальных  грун-│       │       │       │рывное │       │       │
│тов, расчленение разре-│       │       │       │профи- │       │       │
│за  на  отдельные гори-│       │       │       │лирова-│       │       │
│зонты,  определение по-│       │       │       │ние    │       │       │
│ложения  уровня подзем-│       │       │       │       │       │       │
│ных вод и пр.          │       │       │       │       │       │       │
├───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Установление и  просле-│ 50-500│ 25-100│ 50-500│ То же │ 50-100│ 25-50 │
│живание зон тектоничес-│       │       │       │       │       │       │
│ких нарушений и  трещи-│       │       │       │       │       │       │
│новатости,  погребенных│       │       │       │       │       │       │
│долин*                 │       │       │       │       │       │       │
├───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Выявление степени  тре-│ 25-100│ 10-20 │ 50-200│ То же │ 20-50 │ 10-25 │
│щиноватости и закарсто-│       │       │       │       │       │       │
│ванности грунтов, "кар-│       │       │       │       │       │       │
│манов" выветрелых грун-│       │       │       │       │       │       │
│тов, изучение оползней │       │       │       │       │       │       │
├───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Определение состава   и│Наблю- │Отдель-│   -   │   -   │   -   │   -   │
│физико-механических    │дение в│ные    │       │       │       │       │
│свойств грунтов,  в том│отдель-│зонди- │       │       │       │       │
│числе  в режиме монито-│ных то-│рования│       │       │       │       │
│ринга                  │чках с │или от-│       │       │       │       │
│                       │поверх-│резки  │       │       │       │       │
│                       │ности, │профи- │       │       │       │       │
│                       │в сква-│лей с  │       │       │       │       │
│                       │жинах и│наблю- │       │       │       │       │
│                       │шурфах │дением │       │       │       │       │
│                       │       │продо- │       │       │       │       │
│                       │       │льных и│       │       │       │       │
│                       │       │попе-  │       │       │       │       │
│                       │       │речных │       │       │       │       │
│                       │       │волн,  │       │       │       │       │
│                       │       │ВСП,   │       │       │       │       │
│                       │       │сейсми-│       │       │       │       │
│                       │       │ческий │       │       │       │       │
│                       │       │каро-  │       │       │       │       │
│                       │       │таж,   │       │       │       │       │
│                       │       │жинное#│       │       │       │       │
│                       │       │просве-│       │       │       │       │
│                       │       │чивание│       │       │       │       │
├───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Определение направления│Наблю- │   -   │   -   │   -   │   -   │   -   │
│и   скорости   движения│дения в│       │       │       │       │       │
│подземных вод          │отдель-│       │       │       │       │       │
│                       │ных    │       │       │       │       │       │
│                       │точках │       │       │       │       │       │
│                       │на 8   │       │       │       │       │       │
│                       │радиу- │       │       │       │       │       │
│                       │сах    │       │       │       │       │       │
│                       │вокруг │       │       │       │       │       │
│                       │скважи-│       │       │       │       │       │
│                       │ны (ме-│       │       │       │       │       │
│                       │тод за-│       │       │       │       │       │
│                       │ряжен- │       │       │       │       │       │
│                       │ного   │       │       │       │       │       │
│                       │тела)  │       │       │       │       │       │
├───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Определение  коррозион-│       │       │       │       │       │       │
│ной активности грунтов:│       │       │       │       │       │       │
│    на площадке        │ 50-100│ 25-50 │   -   │   -   │   -   │   -   │
├───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│    по трассам:        │       │       │       │       │       │       │
│    внеплощадочные ком-│   -   │ 50-100│   -   │   -   │   -   │   -   │
│    муникации          │       │       │       │       │       │       │
│    магистральные  тру-│   -   │300-500│   -   │   -   │   -   │   -   │
│    бопроводы          │       │       │       │       │       │       │
├───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼
│Определение   интенсив-│       │       │       │       │       │       │
│ности блуждающих токов:│       │       │       │       │       │       │
│    на площадке        │100-200│ 50-100│   -   │   -   │   -   │   -   │
├───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼
│    по трассам         │   -   │100-500│   -   │   -   │   -   │   -   │
└───────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴

┌───────────────────────┬───────────────┬───────┬───────┬───────────────┐
│Задачи    геофизических│Гравиразведка  │Акусти-│Радио- │Газово-эманаци-│
│исследований           ├───────┬───────┤ческие │изотоп-│онная съемка   │
│                       │рассто-│шаг  по│иссле- │ные ис-├───────┬───────┤
│                       │яние   │профи- │дования│следо- │рассто-│шаг  по│
│                       │между  │лю, м  │       │вания  │яние   │профи- │
│                       │лями#, │       │       │       │между  │лю, м  │
│                       │   м   │       │       │       │лями#, │       │
│                       │       │       │       │       │   м   │       │
├───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│           1           │   8   │   9   │   10  │   11  │   12  │  13   │
├───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Определение     рельефа│   -   │   -   │   -   │   -   │   -   │   -   │
│кровли  скальных  грун-│       │       │       │       │       │       │
│тов, расчленение разре-│       │       │       │       │       │       │
│за  на  отдельные гори-│       │       │       │       │       │       │
│зонты,  определение по-│       │       │       │       │       │       │
│ложения  уровня подзем-│       │       │       │       │       │       │
│ных вод и пр.          │       │       │       │       │       │       │
├───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Установление и  просле-│ 50-100│ 25-50 │ 25-50 │   -   │ 25-50 │  5-10 │
│живание зон тектоничес-│       │       │       │       │       │       │
│ких нарушений и  трещи-│       │       │       │       │       │       │
│новатости,  погребенных│       │       │       │       │       │       │
│долин*                 │       │       │       │       │       │       │
├───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Выявление степени  тре-│ 20-50 │ 10-25 │ 10-25 │   -   │ 25-50 │  5-10 │
│щиноватости и закарсто-│       │       │       │       │       │       │
│ванности грунтов, "кар-│       │       │       │       │       │       │
│манов" выветрелых грун-│       │       │       │       │       │       │
│тов, изучение оползней │       │       │       │       │       │       │
├───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Определение состава   и│   -   │   -   │Измере-│Измере-│   -   │   -   │
│физико-механических    │       │       │ния в  │ния    │       │       │
│свойств грунтов,  в том│       │       │штоль- │плотно-│       │       │
│числе  в режиме монито-│       │       │нях,   │сти и  │       │       │
│ринга                  │       │       │шурфах,│влажно-│       │       │
│                       │       │       │скважи-│сти в  │       │       │
│                       │       │       │нах, на│скважи-│       │       │
│                       │       │       │образ- │нах,   │       │       │
│                       │       │       │цах    │шурфах │       │       │
│                       │       │       │       │и при  │       │       │
│                       │       │       │       │зонди- │       │       │
│                       │       │       │       │ровании│       │       │
│                       │       │       │       │специ- │       │       │
│                       │       │       │       │альными│       │       │
│                       │       │       │       │зондами│       │       │
├───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Определение направления│   -   │   -   │   -   │   -   │   -   │   -   │
│и   скорости   движения│       │       │       │       │       │       │
│подземных вод          │       │       │       │       │       │       │
├───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Определение  коррозион-│       │       │       │       │       │       │
│ной активности грунтов:│       │       │       │       │       │       │
│    на площадке        │   -   │   -   │   -   │   -   │   -   │   -   │
├───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│    по трассам:        │       │       │       │       │       │       │
│    внеплощадочные ком-│   -   │   -   │   -   │   -   │   -   │   -   │
│    муникации          │       │       │       │       │       │       │
│    магистральные  тру-│   -   │   -   │   -   │   -   │   -   │   -   │
│    бопроводы          │       │       │       │       │       │       │
├───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Определение   интенсив-│       │       │       │       │       │       │
│ности блуждающих токов:│       │       │       │       │       │       │
│    на площадке        │   -   │   -   │   -   │   -   │   -   │   -   │
├───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│    по трассам         │   -   │   -   │   -   │   -   │   -   │   -   │
└───────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

* - На выявленных участках проводится детализация с помощью кругового вертикального электрического зондирования и сейсмозондирования с наблюдениями по нескольким азимутам.

Приложение Ж
(обязательное)

Цели и методы полевых исследований свойств грунтов при инженерно-геологических изысканиях

┌───────┬────────────────────────────────────────┬──────────────┬────────┐
│Методы │      Цели полевых исследований         │ Изучаемые    │Обозна- │
│полевых│           свойств грунтов              │  грунты      │чение   │
│иссле- ├─────┬─────────────────────┬─────┬──────┼────┬────┬────┤государ-│
│дований│Расч-│ Определение показа- │Оцен-│Оценка│Кру-│Пес-│Гли-│ственно-│
│свойств│лене-│      телей          │ка   │воз-  │пно-│ча- │нис-│го стан-│
│грунтов│ние  ├────┬────┬─────┬─────┤прос-│мож-  │бло-│ные │тые │дарта   │
│       │гео- │фи- │де- │проч-│пока-│тран-│ности │моч-│    │    │метода  │
│       │логи-│зи- │фор-│нос- │зате-│стве-│погру-│ные#│    │    │исследо-│
│       │чес- │чес-│ма- │тных │лей  │нной │жения │    │    │    │ваний   │
│       │кого │ких │цио-│сво- │соп- │изме-│свай в│    │    │    │        │
│       │раз- │сво-│нных│йств │роти-│нчи- │грунты│    │    │    │        │
│       │реза │йств│сво-│гру- │вле- │вости│и  не-│    │    │    │        │
│       │и вы-│гру-│йств│нтов │ния  │свой-│сущей │    │    │    │        │
│       │деле-│нтов│гру-│     │грун-│ств  │спо-  │    │    │    │        │
│       │ние  │    │нтов│     │тов  │грун-│соб-  │    │    │    │        │
│       │ИГЭ  │    │    │     │осно-│тов  │ности │    │    │    │        │
│       │     │    │    │     │вания│     │      │    │    │    │        │
│       │     │    │    │     │свай │     │      │    │    │    │        │
├───────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼────────┤
│Стати- │     │    │    │     │     │     │      │    │    │    │        │
│ческое │  +  │ +  │  + │  +  │  +  │  +  │   +  │  - │  + │  + │20069-81│
│зонди- │     │    │    │     │     │     │      │    │    │    │        │
│рование│     │    │    │     │     │     │      │    │    │    │        │
├───────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼────────┤
│Динами-│     │    │    │     │     │     │      │    │    │    │        │
│ческое │  +  │ +  │  + │  +  │  -  │  +  │   +  │  - │  + │  + │19912-81│
│зонди- │     │    │    │     │     │     │      │    │    │    │        │
│рование│     │    │    │     │     │     │      │    │    │    │        │
├───────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼────────┤
│Испыта-│     │    │    │     │     │     │      │    │    │    │        │
│ние    │  -  │ -  │  + │  -  │  -  │  -  │   -  │  + │  + │  + │20276-85│
│штампом│     │    │    │     │     │     │      │    │    │    │        │
├───────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼────────┤
│Испыта-│     │    │    │     │     │     │      │    │    │    │        │
│ние    │     │    │    │     │     │     │      │    │    │    │        │
│пресси-│  -  │ -  │  + │  -  │  -  │  +  │   -  │  - │  + │  + │20276-85│
│ометром│     │    │    │     │     │     │      │    │    │    │        │
├───────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼────────┤
│Испыта-│     │    │    │     │     │     │      │    │    │    │        │
│ние  на│     │    │    │     │     │     │      │    │    │    │        │
│срез   │  -  │ -  │  - │  +  │  -  │  -  │   -  │  + │  + │  + │23741-79│
│целиков│     │    │    │     │     │     │      │    │    │    │        │
│грунта │     │    │    │     │     │     │      │    │    │    │        │
├───────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼────────┤
│Враща- │     │    │    │     │     │     │      │    │    │    │        │
│тельный│  +  │ -  │  - │  +  │  -  │  +  │   -  │  - │  - │  + │21719-80│
│срез   │     │    │    │     │     │     │      │    │    │    │        │
├───────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼────────┤
│Посту- │     │    │    │     │     │     │      │    │    │    │        │
│патель-│  +  │ -  │  - │  +  │  -  │  +  │   -  │  - │  + │  + │21719-80│
│ный    │     │    │    │     │     │     │      │    │    │    │        │
│срез   │     │    │    │     │     │     │      │    │    │    │        │
├───────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼────────┤
│Испыта-│     │    │    │     │     │     │      │    │    │    │        │
│ние    │     │    │    │     │     │     │      │    │    │    │        │
│эталон-│  -  │ -  │  - │  -  │  +  │  -  │   +  │  + │  + │  + │5686-94 │
│ной    │     │    │    │     │     │     │      │    │    │    │        │
│сваей  │     │    │    │     │     │     │      │    │    │    │        │
├───────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼────────┤
│Испыта-│     │    │    │     │     │     │      │    │    │    │        │
│ние на-│  -  │ -  │  - │  -  │  +  │  -  │   +  │  + │  + │  + │5686-94 │
│турных │     │    │    │     │     │     │      │    │    │    │        │
│свай   │     │    │    │     │     │     │      │    │    │    │        │
└───────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴──────┴────┴────┴────┴────────┘

Обозначения: "+" - исследования выполняются;
"-" - исследования не выполняются.
Примечание - Применение полевых методов для исследования скальных грунтов следует устанавливать в программе изысканий в зависимости от их состава, состояния на основании технического задания заказчика.

Приложение И
(рекомендуемое)

Определение
физико-механических характеристик грунтов по результатам статического и динамического зондирования при инженерно-геологических изысканиях

1. При определении физико-механических характеристик грунтов в качестве показателей зондирования следует принимать:
при статическом зондировании (по ГОСТ 20069-81) - удельное сопротивление грунта под конусом зонда  и удельное сопротивление грунта по муфте трения зонда . В случае применения зонда I типа сопротивление грунта по боковой поверхности  пересчитывается для каждого инженерно-геологического элемента на удельное сопротивление грунта трению , где  - среднее значение сопротивления грунта по боковой поверхности зонда, кПа (), определяемое как частное от деления измеренного общего сопротивления по боковой поверхности зонда на площадь его боковой поверхности в пределах от подошвы до кровли инженерно-геологического элемента в точке зондирования;
при динамическом зондировании по (ГОСТ 19912-81) - условное динамическое сопротивление грунта погружению зонда р.
2. При определении физико-механических характеристик грунтов не могут быть использованы показатели зондирования, полученные на глубинах менее 1 м, а также с использованием малогабаритных зондов.
3. Определяемые по настоящему приложению характеристики относятся к кварцевым и кварцевополевошпатовым песчаным грунтам четвертичного возраста с величиной удельного сцепления менее 0,01 МПа и к четвертичным глинистым грунтам с содержанием органических веществ менее 10%.
4. Определение физико-механических характеристик грунтов по данным статического зондирования следует выполнять по таблицам 1-5 настоящего приложения.
5. Определение физико-механических характеристик грунтов по данным динамического зондирования следует выполнять по таблицам 6 и 7 настоящего приложения.
6. Определение вероятности разжижения песков при динамических нагрузках следует выполнять по таблице 8 настоящего приложения.
Приведенные в таблицах 6 и 7 зависимости не распространяются на пылеватые водонасыщенные пески.

Таблица 1

┌───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│                                   │ Плотность сложения при q_3, МПа   │
│                Пески              ├───────────┬───────────┬───────────┤
│                                   │ Плотные   │  Средней  │  Рыхлые   │
│                                   │           │ плотности │           │
├───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Крупные и средней крупности незави-│ Более 15  │от 5 до 15 │ Менее 5   │
│симо от влажности                  │           │           │           │
├───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Мелкие независимо от влажности     │ Более 12  │от 4 до 12 │ Менее 4   │
├───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Пылеватые:                         │           │           │           │
│                                   │ Более 10  │от 3 до 10 │ Менее 3   │
│                                   │           │           │           │
│водонасыщенные                     │ Более 7   │от 2 до 7  │ Менее 2   │
└───────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘

Таблица 2

┌─────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│                     │ Нормативный модуль деформации песчаных грунтов Е│
│     Пески           │ при q_3, МПа                                    │
│                     ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│                     │  2 │  4 │  6 │  8 │ 10 │ 12 │ 14 │ 16 │ 18 │ 20 │
├─────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Все генетические  ти-│  6 │ 12 │ 18 │ 24 │ 30 │ 36 │ 42 │ 48 │ 54 │ 60 │
│пы,  кроме аллювиаль-│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│ных и флювиогляциаль-│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
│ных                  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
├─────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Аллювиальные и флюви-│ 17 │ 20 │ 22 │ 25 │ 28 │ 30 │ 33 │ 36 │ 38 │ 41 │
│огляциальные         │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
└─────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Таблица 3

┌───────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│                               │Нормативный угол   внутреннего   трения│
│                               │песчаных грунтов фи (град.) при глубине│
│            q , МПа            │зондирования, м                        │
│             3                 ├───────────────────┬───────────────────┤
│                               │         2         │     5 и более     │
├───────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│             1,5               │        28         │         26        │
├───────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│              3                │        30         │         28        │
├───────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│              5                │        32         │         30        │
├───────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│              8                │        34         │         32        │
├───────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│             12                │        36         │         34        │
├───────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│             18                │        38         │         36        │
├───────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│             26                │        40         │         38        │
└───────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┘

Примечание - Значения угла внутреннего трения  в интервале глубин от 2 до 5 м определяется интерполяцией.

Таблица 4

┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ q , │     Показатель текучести I_L глинистых грунтов при f_3, МПа     │
│  3  ├────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┤
│ МПа │0,02│0,04 │0,06 │ 0,08│ 0,10│ 0,12│ 0,15│ 0,20│ 0,30│ 0,40│>=0,50│
├─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│  1  │0,50│0,39 │0,33 │ 0,29│ 0,26│ 0,23│ 0,20│ 0,16│  -  │  -  │  -   │
├─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│  2  │0,37│0,27 │0,20 │ 0,16│ 0,12│ 0,10│ 0,06│ 0,02│-0,05│  -  │  -   │
├─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│  3  │0,22│0,16 │0,12 │ 0,09│ 0,07│ 0,05│ 0,03│ 0,01│-0,03│-0,06│  -   │
├─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│  5  │0,09│0,04 │0,01 │ 0,00│-0,02│-0,03│-0,05│-0,07│-0,09│-0,11│-0,13 │
├─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│  8  │0,01│-0,02│-0,04│-0,06│-0,07│-0,08│-0,09│-0,11│-0,13│-0,14│-0,15 │
├─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│ 10  │ -  │-0,05│-0,07│-0,08│-0,09│-0,10│-0,11│-0,13│-0,14│-0,16│-0,17 │
├─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│ 12  │ -  │  -  │-0,09│-0,11│-0,11│-0,12│-0,13│-0,14│-0,16│-0,17│-0,18 │
├─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│ 15  │ -  │  -  │  -  │-0,13│-0,14│-0,15│-0,16│-0,17│-0,18│-0,19│-0,20 │
├─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│ 20  │ -  │  -  │  -  │  -  │-0,17│-0,18│-0,18│-0,19│-0,20│-0,20│-0,21 │
└─────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘

Таблица 5

┌───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│           │ Нормативные значения модуля деформации Е, угла внутреннего│
│  q , МПа  │ трения фи и удельного сцепления С суглинков и глин (кроме │
│   3       │               грунтов ледникового комплекса)              │
│           ├───────────┬───────────────────────┬───────────────────────┤
│           │           │      Суглинки         │        Глины          │
│           │  Е, МПа   ├───────────┬───────────┼───────────┬───────────┤
│           │           │ фи, град. │   С, кПа  │ фи, град. │   С, кПа  │
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│    0,5    │    3,5    │     16    │     14    │     14    │     25    │
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│     1     │     7     │     19    │     17    │     17    │     30    │
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│     2     │    14     │     21    │     23    │     18    │     35    │
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│     3     │    21     │     23    │     29    │     20    │     40    │
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│     4     │    28     │     25    │     35    │     22    │     45    │
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│     5     │    35     │     26    │     41    │     24    │     50    │
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│     6     │    42     │     27    │     47    │     25    │     55    │
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘

Таблица 6

┌───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│                                   │ Плотность сложения при p, МПа     │
│                Пески              ├───────────┬───────────┬───────────┤
│                                   │ Плотные   │  Средней  │  Рыхлые   │
│                                   │           │ плотности │           │
├───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Крупные и средней крупности незави-│ Свыше 9,8 │ 2,7 - 9,8 │ Менее 2,7 │
│симо от влажности                  │           │           │           │
├───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Мелкие:                            │           │           │           │
│    маловлажные и влажные          │ Свыше 8,6 │ 2,3 - 8,6 │ Менее 2,3 │
│    водонасыщенные                 │ Свыше 6,6 │ 1,6 - 6,6 │ Менее 1,6 │
├───────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Пылеватые маловлажные и влажные    │ Свыше 6,6 │ 1,6 - 6,6 │ Менее 1,6 │
└───────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘

Таблица 7

┌─────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────────┐
│                     │Характе- │Нормативные Е, МПа и фи, градусов при  │
│     Пески           │ристики  │              р, МПа                   │
│                     │свойств  ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│                     │грунтов  │ 2 │ 4 │ 6 │ 8 │10 │12 │14 │16 │18 │20 │
├─────────────────────┼─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Все генетические  ти-│         │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│пы,  кроме аллювиаль-│         │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ных и флювиогляциаль-│         │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│ных:                 │         │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
│Крупные и     средней│  Е, МПа │21 │31 │39 │45 │51 │55 │59 │62 │64 │66 │
│крупности  независимо│    фи,  │31 │34 │36 │38 │39 │40 │41 │42 │43 │43 │
│от влажности         │градусов │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├─────────────────────┼─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Мелкие независимо  от│  Е, МПа │15 │23 │30 │34 │39 │42 │45 │48 │51 │53 │
│влажности            │    фи,  │29 │32 │33 │35 │36 │37 │38 │39 │40 │41 │
│                     │градусов │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├─────────────────────┼─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Пылеватые  (неводона-│  Е, МПа │10 │18 │23 │27 │30 │33 │36 │38 │40 │42 │
│сыщенные)            │    фи,  │27 │29 │31 │32 │33 │34 │35 │36 │37 │37 │
│                     │градусов │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
├─────────────────────┼─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│Аллювиальные и флюви-│  Е, МПа │15 │24 │32 │41 │49 │57 │65 │73 │81 │89 │
│огляциальные         │         │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │
└─────────────────────┴─────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘

Таблица 8

┌────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│    р, МПа      │                                                      │
├───────┬────────┤   Вероятность разжижения песков при динамических     │
│среднее│мини-   │                       нагрузках                      │
│       │мальное │                                                      │
├───────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Менее  │Менее   │Большая вероятность разжижения (пески  рыхлого  сложе-│
│   1,5 │   0,5  │ния, сцепление практически отсутствует)               │
├───────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│От 1,5 │От 0,5  │Разжижение возможно (пески рыхлые или средней плотнос-│
│до 2,7 │до 1,1  │ти со слабо развитым сцеплением)                      │
├───────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│От 2,7 │От 1,1  │Вероятность разжижения невелика (пески  средней  плот-│
│до 3,8 │до 1,6  │ности с развитым сцеплением)                          │
├───────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Более  │Более   │Разжижение песков практически невозможно (пески  плот-│
│   3,8 │   1,6  │ные и средней плотности с хорошо развитым сцеплением) │
└───────┴────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘

Примечание - Оценка разжижаемости песков производится по средним значениям р. Учет минимальных значений повышает достоверность прогноза.

Приложение К
(обязательное)

Методы определения гидрогеологических параметров и характеристик грунтов и водоносных горизонтов при инженерно-геологических изысканиях

┌────────────────────┬───────────────────────────────────┬──────────────┐
│ Гидрогеологические │                                   │   Условия    │
│   параметры и      │        Методы определения         │ применения   │
│   характеристики   │                                   │              │
├────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────┤
│I. Параметры и хара-│                                   │              │
│ктеристики грунтов  │                                   │              │
│(горных пород):     │Полевые испытания в соответствии  с│Водонасыщенные│
│Коэффициент фильтра-│ГОСТ  23278-78,  экспресс-откачки и│и неводонасы- │
│ции (водопроницае-  │наливы,  лабораторные методы и рас-│щенные грунты │
│мости)              │четы по эмпирическим формулам      │              │
├────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────┤
│Коэффициент  водоот-│Кустовые откачки из скважин. Стаци-│Водонасыщенные│
│дачи (гравитационной│онарные  наблюдения за уровнем под-│грунты        │
│или упругой)        │земных вод (УПВ).  Лабораторные ме-│              │
│                    │тоды                               │              │
├────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────┤
│Коэффициент   недос-│Наливы воды в шурфы                │Неводонасыщен-│
│татка насыщения     │                                   │ные грунты    │
├────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────┤
│Высота  капиллярного│Наливы воды в  шурфы,  лабораторные│Неводонасыщен-│
│поднятия  (капилляр-│методы                             │ные грунты    │
│ный вакуум)         │                                   │              │
├────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────┤
│Удельное  водопогло-│                                   │Водонасыщенные│
│щение (относительная│                                   │и  неводонасы-│
│водопроницаемость)  │Наливы воды в скважины             │щенные грунты │
│                    │                                   │              │
│                    │Нагнетания воды в скважины         │Водонасыщенные│
│                    │                                   │грунты        │
│                    │Нагнетания воздуха в скважины      │Неводонасыщен-│
│                    │                                   │ные грунты    │
├────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────┤
│II. Параметры и  ха-│                                   │              │
│рактеристики   водо-│                                   │              │
│носных   горизонтов:│Анализ гидрогеологического разреза.│Водонасыщенные│
│Мощность водоносного│Поинтервальное  опытно-фильтрацион-│грунты        │
│горизонта           │ное опробование                    │              │
├────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────┤
│Направление  подзем-│По карте гидроизогипс  (гидроизопь-│Водонасыщенные│
│ного потока         │ез)                                │грунты        │
├────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────┤
│Гидравлический  гра-│То же                              │Водонасыщенные│
│диент  (уклон)  под-│                                   │грунты        │
│земного потока      │                                   │              │
├────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────┤
│Коэффициент водопро-│Опытные откачки из скважин         │Водонасыщенные│
│водимости           │                                   │грунты        │
├────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────┤
│Коэффициент уровнеп-│Кустовые откачки из скважин        │Водонасыщенные│
│роводности      (пь-│                                   │грунты        │
│езопроводности)     │                                   │              │
├────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────┤
│Коэффициенты перете-│Кустовые откачки воды  из  скважин.│Слоистые водо-│
│кания и вертикально-│Стационарные наблюдения за УПВ     │носные толщи  │
│го водообмена       │                                   │              │
├────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────┤
│Фильтрационное  соп-│Стационарные наблюдения за уровнями│Водонасыщенные│
│ротивление  днищ во-│подземных и поверхностных вод      │грунты        │
│доемов              │                                   │              │
├────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────┤
│Действительная ско- │Полевые геофизические и  индикатор-│Водонасыщенные│
│рость  движения под-│ные методы                         │грунты        │
│земных вод          │                                   │              │
├────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────┤
│Инфильтрационное пи-│Стационарные наблюдения за УПВ. Ба-│Водонасыщенные│
│тание  (модуль пита-│лансовые расчеты                   │грунты        │
│ния пласта)         │                                   │              │
└────────────────────┴───────────────────────────────────┴──────────────┘

Приложение Л
(рекомендуемое)

Виды и продолжительность откачек воды из скважин при инженерно-геологических изысканиях

┌───────────┬────────────┬────────────────────────┬──────────┬──────────┐
│Вид откачки│Технологиче-│                        │   Число  │Продолжи- │
│           │ ская схема │   Цель опыта           │понижений │тельность │
│           │ испытаний  │                        │          │ откачки, │
│           │            │                        │          │  сутки   │
├───────────┼────────────┼────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│Экспресс-  │Одиночная   │Ориентировочная   оценка│     1    │  До 0,5  │
│откачка    │            │водопроницаемости пород │          │          │
├───────────┼────────────┼────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│           │            │Предварительная   оценка│          │          │
│           │            │водопроницаемости  пород│          │          │
│Пробная    │ То же      │и  химического   состава│     1    │  0,5-1   │
│           │            │подземных  вод для срав-│          │          │
│           │            │нительной характеристики│          │          │
│           │            │различных   участков   и│          │          │
│           │            │(или)    ориентировочных│          │          │
│           │            │расчетов;    определение│          │          │
│           │            │производительности сква-│          │          │
│           │            │жины  при назначении па-│          │          │
│           │            │раметров опытной откачки│          │          │
├───────────┼────────────┼────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│Опытная    │ То же      │Определение значений ко-│     1    │   1-3    │
│           │            │эффициентов   фильтрации│          │          │
│           │            │(водопроводимости)      │          │          │
│           │ То же      │Определение    изменений│     1    │2-3    при│
│           │            │химического состава под-│          │обоснова- │
│           │            │земных  вод  в  процессе│          │нии      в│
│           │            │откачки                 │          │программе │
│           │            │                        │          │изысканий │
│           │ То же      │Определение    удельного│     2    │   2-5    │
│           │            │дебита и зависимости де-│          │          │
│           │            │бита от понижения       │          │          │
│           │ Кустовая   │Установление   расчетных│          │          │
│           │            │гидрогеологических пара-│          │          │
│           │            │метров:                 │          │          │
│           │            │коэффициентов фильтрации│      1   │   3-10   │
│           │            │(водопроводимости),  во-│          │          │
│           │            │доотдачи (гравитационной│          │          │
│           │            │или упругой), уровнепро-│          │          │
│           │            │водности   (пьезопровод-│          │          │
│           │            │ности)                  │          │          │
│           │            │                        │          │          │
│           │            │показателей  взаимосвязи│      1   │   5-30   │
│           │            │между  водоносными гори-│          │          │
│           │            │зонтами,  подземными   и│          │          │
│           │            │поверхностными водами, а│          │          │
│           │            │также условий движения и│          │          │
│           │            │изменений    химического│          │          │
│           │            │состава подземных вод   │          │          │
├───────────┼────────────┼────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│Опытно-экс-│Из одной    │Установление  закономер-│      1   │Обосновы- │
│плуатацион-│скважины    │ностей изменения уровней│          │вается   в│
│ная        │или группы  │или химического  состава│          │программе │
│           │скважин     │подземных  вод в сложных│          │изысканий │
│           │            │условиях, которые не мо-│          │          │
│           │            │гут быть отражены в виде│          │          │
│           │            │расчетной  схемы;  опыт-│          │          │
│           │            │но-производственное  по-│          │          │
│           │            │нижение уровня  системой│          │          │
│           │            │водопонизительных  сква-│          │          │
│           │            │жин для обоснования про-│          │          │
│           │            │ектов дренажа           │          │          │
└───────────┴────────────┴────────────────────────┴──────────┴──────────┘

Примечание - Необходимость увеличения продолжительности откачек по сравнению с указанными, а также выполнения опытно-эксплуатационных откачек должна быть обоснована в программе изысканий.

Приложение М
(обязательное)

Виды лабораторных определений физико-механических свойств грунтов при инженерно-геологических изысканиях

┌───────────────────────────┬───────────────────────────────┬───────────┐
│                           │            Грунты             │Обозначение│
│                           ├───────┬───────┬───────┬───────┤государс-  │
│ Лабораторное определение  │Скаль- │Крупно-│Песча- │Глинис-│твенного   │
│                           │ные    │обло-  │ные    │тые    │стандарта  │
│                           │       │мочные │       │       │на   методы│
│                           │       │       │       │       │определения│
│                           │       │       │       │       │свойств    │
│                           │       │       │       │       │грунтов    │
├───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│Гранулометрический состав  │   -   │   +   │   +   │   С   │ 12536-79  │
├───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│Петрографический состав    │   С   │   С   │   -   │   -   │     -     │
├───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│Минеральный состав         │   -   │   С   │   С   │   С   │     -     │
├───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│Валовой химический состав  │   С   │   -   │   С   │   С   │     -     │
├───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│Суммарное содержание легко-│   С   │   С   │   С   │   С   │     -     │
│и среднерастворимых солей  │       │       │       │       │           │
├───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│Емкость поглощения и состав│   -   │   -   │   -   │   С   │     -     │
│обменных катионов          │       │       │       │       │           │
├───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│Относительное    содержание│   -   │   С   │   С   │   С   │ 23740-79  │
│органических веществ       │       │       │       │       │           │
├───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│Природная влажность        │   С   │   +   │   +   │   +   │  5180-84  │
├───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│Плотность                  │   +   │   +   │   +   │   +   │  5180-84  │
├───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│Максимальная      плотность│   -   │   С   │   С   │   С   │ 22733-77  │
│(стандартное уплотнение)   │       │       │       │       │           │
├───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│Плотность в предельно плот-│   -   │   С   │   С   │   -   │     -     │
│ном и рыхлом состоянии     │       │       │       │       │           │
├───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│Плотность частиц грунта    │   -   │   +   │   +   │   +   │   5180-84 │
├───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│Границы  текучести и раска-│   -   │   С   │   -   │   +   │   5180-84 │
│тывания                    │       │       │       │       │           │
├───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│Угол  естественного  откоса│   -   │   -   │   С   │   -   │     -     │
├───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│Максимальная   молекулярная│   -   │   -   │   С   │   С   │     -     │
│влагоемкость               │       │       │       │       │           │
├───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│Коэффициент фильтрации     │   -   │   -   │   С   │   С   │  25584-90 │
├───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│Размокаемость              │   С   │   -   │   -   │   С   │     -     │
├───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│Растворимость              │   С   │   -   │   -   │   -   │     -     │
├───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│Коэффициент выветрелости   │   С   │   С   │   -   │   -   │     -     │
├───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│Коррозионная активность    │   -   │   -   │   С   │   С   │     -     │
├───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│Компрессионное сжатие      │   -   │   С   │   С   │   +   │ 12248-96  │
├───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│Трехосное сжатие           │   -   │   С   │   С   │   +   │ 12248-96  │
├───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│Сопротивление  срезу (проч-│   -   │   С   │   С   │   +   │ 12248-96  │
│ность)                     │       │       │       │       │           │
├───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│Сопротивление    одноосному│   +   │   С   │   -   │   С   │ 12248-96  │
│сжатию                     │       │       │       │       │           │
├───────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│Лабораторные     испытания.│   +   │   +   │   +   │   +   │ 30416-96  │
│Общие положения            │       │       │       │       │           │
└───────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────┘

Обозначения: "+" - определения выполняются;
"-" - определения не выполняются;
"С" - определения выполняются по дополнительному заданию

Приложение Н
(обязательное)

Показатели химического состава подземных и поверхностных вод и методы их лабораторных определений при инженерно-геологических изысканиях

┌──────────────────────┬───────────────┬───────────────┬────────────────┐
│Показатели химического│ Коррозионная  │  Вид анализа  │Метод  испытания│
│    состава воды      │активность воды│      воды     │или  обозначение│
│                      │  к оболочкам  │               │государственного│
│                      │    кабелей    │               │стандарта на ме-│
│                      ├───────┬───────┼───────┬───────┤тоды определения│
│                      │  вым# │алюми- │  ный# │полный │                │
│                      │       │ниевый │       │       │                │
├──────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────┤
│Физические свойства:  │       │       │       │       │                │
│температура в   момент│       │       │       │       │                │
│взятия пробы, °С      │   +   │   +   │   +   │   +   │    1030-81     │
│запах при температуре,│       │       │       │       │                │
│°С                    │       │       │       │       │                │
│    20                │   -   │   -   │   -   │   +   │    3351-74     │
│    60                │   -   │   -   │   -   │   +   │    3351-74     │
│вкус и   привкус   при│       │       │       │       │                │
│температуре 20°С      │   -   │   -   │   -   │   +   │    3351-74     │
│цветность             │   -   │   -   │   -   │   +   │    3351-74     │
│мутность              │   -   │   -   │   -   │   +   │    3351-74     │
├──────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────┤
│Водородный  показатель│   +   │   +   │   +   │   +   │    2874-82     │
│pH                    │       │       │       │       │                │
├──────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────┤
│Сухой остаток         │   -   │   -   │   +   │   +   │   18164-72     │
├──────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────┤
│Гидрокарбонаты        │   -   │   -   │   +   │   +   │Унифицированный │
├──────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────┤
│Карбонаты             │   -   │   -   │   +   │   +   │    То же       │
├──────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────┤
│Сульфаты              │   -   │   -   │   +   │   +   │    4389-72     │
├──────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────┤
│Хлориды               │   +   │   +   │   +   │   +   │    4245-72     │
├──────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────┤
│Кальций               │   -   │   -   │   +   │   +   │Унифицированный │
├──────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────┤
│Натрий                │   -   │   -   │   -   │   +   │    То же       │
├──────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────┤
│Калий                 │   -   │   -   │   -   │   +   │    То же       │
├──────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────┤
│Натрий+калий          │   -   │   -   │по рас-│   -   │      -         │
│                      │       │       │чету   │       │                │
├──────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────┤
│Жесткость:            │       │       │       │       │                │
│          общая       │   +   │   -   │ То же │по рас-│    4151-72     │
│                      │       │       │       │чету   │                │
│          карбонатная │   +   │   -   │ То же │ То же │      -         │
│          постоянная  │   +   │   -   │ То же │ То же │      -         │
├──────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────┤
│Углекислота свободная │   -   │   -   │   +   │   +   │Унифицированный │
├──────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────┤
│                      │гумус  │       │       │       │                │
│Окисляемость перманга-│по оки-│       │       │       │                │
│натная                │сляемо-│   -   │   +   │    +  │    То же       │
│                      │сти    │       │       │       │                │
├──────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────┤
│Кремнекислота         │   -   │   -   │   -   │   +   │    То же       │
├──────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────┤
│Соединения азота:     │       │       │       │       │                │
│          нитраты     │   +   │   -   │   +   │   +   │   18826-73     │
│          нитриты     │   +   │   +   │   +   │   +   │    4192-82     │
│          аммоний     │   -   │   -   │   +   │   +   │    4192-82     │
├──────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────┤
│Железо:               │       │       │       │       │                │
│          общее       │   +   │   +   │   -   │   -   │    4011-72     │
│          закисное    │   -   │   -   │   +   │   +   │Унифицированный │
│          окисное     │   -   │   -   │   +   │   +   │    То же       │
├──────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────┤
│Магний                │   -   │   -   │   +   │   +   │    То же       │
├──────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────┤
│Фтор                  │   -   │   -   │   -   │   +   │    4386-89     │
└──────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────┘

Примечание - При проведении комплексных изысканий состав определяемых компонентов следует устанавливать с учетом требований СП 11-102-97.